Модель
Audi A6 Av. qu. 2,5 TDI allroad
2474BH15
VIN
WAUZZZ4BZ1N161300
Марка
Audi
Код модели
A6AR
Модельный год
2001
Годы производства
2000 - 2005
Рынок
Европа
Дата производства
08.06.2001
Цвет кузова
7S
Цвет крыши
7A
Оснащение
HB
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
AKE
Серийный номер
74688
Рабочий объем
2500
Мощность (кВт)
132
Мощность (л/с)
180
Кол-во цилиндров
6
Примечание
TDI V6
Код
EYJ
Идентификатор привода осей
5A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B99
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
C16
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CD4
Легкосплавные диски 7 1/2J x 17, дизайн "5 спиц",_ET_25
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
G0Q
5-ступенчатая АКП для полного привода
H4Z
Шины 225/55 R17 W вседорожный вариант
J1G
Аккумуляторная батарея 450A (92Ач)
K8X
Avant "allroad"
L0L
Версия с левым рулем
MR1
6-цил. дизельный двигатель 2,5 л/133 кВт (24 кл.) TDI, распред. ТНВД, базовый двигатель: T1K/T5T
N7U
Обивка сиденья Alcantara и Perlnappa
P24
multifunctional leather-covered steeringwheel, four spokes, switching functions
PAP
Elementi di alluminio
PHP
"Highline" package for Puerto Rico
PK6
auxiliary heating/ventilation including radio remote control and combined rod arial
PLE
Alcantara/pearl nappa leather
PNE
Sistema di navigazione Plus con sistema BOSE Sound
PPB
Acoustic Parking System at rear and front
PSV
seat heating with heated seat side sections
PX1
Xenon headlights
Q1N
Обычные передние сиденья, усиленные
QA0
без детского сиденья
QH0
без голосового управления
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
SA6
Модель в варианте комплектации 1
T5T
6-цил. дизель 2,5 л агрег. 059.B
U2B
Панель приб. с шкалой "км/ч", радиочасами, тахом. и суточн.счётчиком пробега в км и доп.контр.приборами
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VX0
Без переговорного устр-ва
VY0
без системы тревожной сигнализации
X0A
Программа продаж для ФРГ
YNT
Dасhдеpäсkträдеr
0DS
Спецкомплект для данного класса а/м -4B0-
0F3
Система питания диз. двигателя
0G7
Tiptronic
0GE
Соответствие экологическому классу, Евро 3
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0L2
Электронный модуль педали акселератора
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0N6
Задняя ось с уменьш. шириной колеи
0ST
Наклейки/таблички на немецком-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1AT
Система -ESP-
1BY
4-сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог
1C1
Температура начала замерзания до -25 C допуск до -30 C
1D2
Съемное тягово-сцепное устройство
1E0
Без адсорбера
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G8
Комплект для ремонта шин
1KD
Задние дисковые тормоза
1LX
Дисковый тормоз перед. PCCB (EXC)
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PC
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1SE
Дополнительная защита картера (в зависимости от кузова)
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2A4
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
2B7
Дополнительная внешняя шумоизоляция
2C5
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону
2G0
Без насадки для заправки
2K0
Бампер стандартный
2T1
С двойным DIN
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZS
Кожаное многофункц. рул. колесо с Tiptronic
3B4
Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
3C7
Трёхточечн. автомат. ремень для центр. задн. сиденья
3CB
Сетка, извлекаемая
3DN
Зимняя резина 215/65 R16 Н с легкосплавным диском 6 1/2J x 16 ET 16
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3GD
Ровный пол грузового отсека
3HA
БЕЗ ПРОСТЁЖКИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИСНЕНИЯ
3NZ
Нераздел.подушка задн.сиденья с разд.и откидн.спинк.
3PF
Регулировка по высоте с эл. приводом для обоих передних сидений
3Q6
Подголовники сзади (3 штуки)
3S1
Рейлинг, серебристый анодированный
3V0
без детского многоместного сиденья
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4E0
Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4N0
Стандартная передняя панель
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4W0
без отсека для кассет и компакт-дисков
4X3
Боковая подушка безоп. спереди с под. безоп. гол
4ZB
Блестящие декор. накладки
5A5
Облиц. багаж. отсека. с ящиками для мелочей
5C8
Доработка кузова
5D1
Несущая частота 433,92 МГц
5E4
Накладка порога с обшивкой двери
5K1
Консервация ЛКП (восковой консервант)
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5TS
Декор. блестящие вставки из корня орехового дерева
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6PC
Рукоятка рычага ручного тормоза (кожа)
6Q3
Рычаг селектора из шведской березы Anthracite
6R0
Отделка рычага АКП
6SS
Облицовка багажного отделения
6U0
Без дополнительных внешних уплотнителей
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XK
Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7CA
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 160
7E6
Дополнительный обогреватель
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M3
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QB
CD-ROM (Германия)
7X2
Парковочный ассистент с УЗ-датч. спереди и сзади
8AY
Система навигации с магнитолой
8GL
Генератор 120 А
8JG
Головная фара с газоразряд. ламп. ЕЭК, КСЕНОН для правостор.движ., с черной внутренней накладкой
8K0
без специального включения ближнего света
8KA
без контроля за катализатором
8N4
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8TC
Задний противотуманный фонарь, для правостор. движ.
8WS
Противотуманные фары
8X1
Омыватель фар
8Z6
Система охлаждения двигателя, исполнение 2
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M9
Дополнительный водяной отопитель с таймером и дистанционное управление
9NX
Без электронного журнала учёта работы водителя
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9Q2
Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9V7
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона

