Модель
Audi A8 qu. 3,7
2914E212
VIN
WAUZZZ4E85N016011
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2005
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
15.03.2005
Цвет кузова
4Z
Цвет крыши
4Z
Оснащение
LA
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
BFL
Серийный номер
Рабочий объем
3700
Мощность (кВт)
206
Мощность (л/с)
280
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
HCU
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CG1
Легкосплавные литые диски 8J x 17 ET 43
D0H
8-цил. бензиновый двиг. 3,7 л/206 кВт V8 40 кл, с регулированием фаз, без откл. цилиндров, MPI, баз. двиг.: T82
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
Tiptronic S
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H5D
Шины 235/55 R17 99Y
J0Z
АКБ 520 A ( 110 Ач )
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
PKH
Seat coverings "Active" (onyx/onys)
PX8
adaptive light
Q2J
Комфортное сиденье
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ0
Освещение салона базовое
QV1
С приемом ТВ-сигналов
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T82
8-цил. бензиновый двигатель 3,7 л агр. 077.C (алюм.)
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
WS7
sports front seats
X4M
Программа продаж для СНГ
0F2
Топливная система бензинового двигателя с впрыском
0GV
Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления паров топлива)
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM)
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1U0
без стола
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2K1
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZM
Трехспицевое многофункциональное рулевое кол
3B0
Без крепления детского сиденья
3D1
Центральная консоль
3FA
без вставки в крыше
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Электрорегулирока передних сидений 12 ходов; память
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y5
Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего бокового стекла - с мех. приводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D0
Без вентиляции сидений
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4F2
PORSCHE ENTRY & DRIVE
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5TZ
Декор.серые вставки из узорчат. берёзы
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7HA
Без обтяжки кожей
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X2
Ультразвуковой парковочный ассистент спереди и сзади
8EN
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой и статич. освещ. поворотов, для правостороннего движения
8K0
без специального включения ближнего света
8Q0
без регулировки угла наклона фар
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AU
4-х зонный климат-контроль
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9T1
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди
9VD
Динамик, активный
9ZF
Ком-кт для подключ. моб. телефона с громкой связью
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