Модель
Audi A8 qu. 3,7
2914E212
VIN
WAUZZZ4E46N022387
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2006
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
24.03.2006
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
LA
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
BFL
Серийный номер
7526
Рабочий объем
3700
Мощность (кВт)
206
Мощность (л/с)
280
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
HKS
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CG1
Легкосплавные литые диски 8J x 17 ET 43
D0H
8-цил. бензиновый двиг. 3,7 л/206 кВт V8 40 кл, с регулированием фаз, без откл. цилиндров, MPI, баз. двиг.: T82
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
Tiptronic S
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H5D
Шины 235/55 R17 99Y
J0Z
АКБ 520 A ( 110 Ач )
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
Q2J
Комфортное сиденье
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ0
Освещение салона базовое
QV1
С приемом ТВ-сигналов
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T82
8-цил. бензиновый двигатель 3,7 л агр. 077.C (алюм.)
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
WCC
"Color Concept"
WMK
Klimatizace sedadel vpředu pro exportní trhy včetně komfortních sedadel s paměťovou funkcí
X4M
Программа продаж для СНГ
0F2
Топливная система бензинового двигателя с впрыском
0GV
Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления паров топлива)
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0UA
Без особых цветов отделки
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и изменением дорожного просвета (PASM)
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2K1
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZQ
Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
3B0
Без крепления детского сиденья
3D1
Центральная консоль
3FA
без вставки в крыше
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Электрорегулирока передних сидений 12 ходов; память
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D3
Вентиляция передних сидений, сиденье с кондици
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
PORSCHE ENTRY & DRIVE
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q3
Рычаг селектора из шведской березы Anthracite
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AH
Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
7HA
Без обтяжки кожей
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8ED
Ксенон ЕС для правостороннего движения с дневным светом
8K3
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9VD
Динамик, активный
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
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