Модель
Audi A8 qu. 4,2
000ABC66
VIN
WAUZZZ4DZVN013243
Марка
Audi
Код модели
A8Q
Модельный год
1997
Годы производства
1994 - 1999
Рынок
Европа
Дата производства
20.06.1997
Цвет кузова
W9
Цвет крыши
W9
Оснащение
BT
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
ABZ
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
220
Мощность (л/с)
299
Кол-во цилиндров
8
Примечание
V8
Код
DTD
Идентификатор привода осей
5A
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B99
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
C05
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C8C
Легкосплавные облегчённые кованые диски 8J x 18, дизайн "7 спиц", ET 48
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
G0Q
5-ступенчатая АКП для полного привода
H6V
Шины 245/45 R18 Y
J1G
Аккумуляторная батарея 450A (92Ач)
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
M72
8-цил. бенз. дв. 4,2 л/220 кВт (V8) Motronic, регул. нейтрализатор, баз. двиг.: T7W
N3Q
Обивка сидений: кожа "Feinnappa"
PFR
FR Pack
PK1
"Climatronic" package (w/o generator) for TDI; for V-3 markets
PK2
"Climatronic" package (w/o generator) for TDI (V-3 markets) instead of standardsunroof
PNA
navigation system
PT3
VOLKSWAGEN telematics with car phone for D-net/GSM 900
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
RXD
Gross vehicle weight rating: 2 200 kg; 15-inch disc brakes in front an rear
S3G
А/м со спец.переоборудованными/установл. мех-мами
SA7
Диспомодель 2
SA9
Диспомодель 4
T7W
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 077.5 (алюм.)
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
WA3
deletion of ESP
WR2
rear-seat package with electrical front seat adjustment with memory
X0A
Программа продаж для ФРГ
0DU
Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI детали агрегатов
0G7
Tiptronic
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0M6
Топливный бак
0ST
Наклейки/таблички на немецком-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1AT
Система -ESP-
1BN
Подвеска/амортизаторы, система регул.дорож.просвета
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1D0
без прицепа
1E1
Абсорбер
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KE
Задние дисковые тормоза
1LC
Передний дисковый тормоз диаметр диска 19 дюймов, серебристые тормозные суппорты
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PC
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1T4
Аптечка без креста, знак аварийной остановки
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z1
Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом на 4 литра
2A4
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Комплект для заправки неэтил.бензином
2PN
Кож.рул.колесо для подуш.безоп., с управ. аудиосист.
2V1
Фильтр салона
2WA
без дополнительных шин
2Z0
Обозначение модели, не используется
3B0
Без крепления детского сиденья
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3HG
ТИСНЕНИЕ НА КОЖЕ (УЗОР "ЦЕПЬ")
3L4
Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3N2
Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
3Q2
Задние подголовники, регулируемые по высоте и по углу наклона
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y5
Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего бокового стекла - с мех. приводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GK
Ветровое стекло, тонированное с полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4M5
Подстаканник
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4X2
Боковые подушки безопасности, передние и задние
5D1
Несущая частота 433,92 МГц
5K1
Консервация ЛКП (восковой консервант)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RQ
Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6D2
Центр. подлокотник заднего сиденья с вещевым ящиком
6E6
Передний центральный подлокотник
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6N0
без брызговиков
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W1
Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE)
6XF
Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием, регулировкой и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7CA
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 160
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q1
Система навигации
7QB
CD-ROM (Германия)
7X0
Без парк. ассистента
8AE
Головное устройство "delta"
8CC
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
8FK
Вторая АКБ 220 А (44 А*ч)
8GL
Генератор 120 А
8JG
Головная фара с газоразряд. ламп. ЕЭК, КСЕНОН для правостор.движ., с черной внутренней накладкой
8K0
без специального включения ближнего света
8KC
Спецдетали для Японии
8L0
без антенны
8NA
без контрольной лампы стояночного света
8Q1
Корректор фар
8R1
Верхний стоп-сигнал
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8TC
Задний противотуманный фонарь, для правостор. движ.
8X1
Омыватель фар
8Z2
Система охлаждения двигателя с усиленными вентиляцией и радиатором
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M1
Дополнительный жидкостный отопитель с таймером
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9V7
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
9X4
Без обогрева личинки замка двери с микровыключателем
9ZC
Мобильный телефон
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