Модель
Audi A6 qu. 2,4
000ABC66
VIN
WAUZZZ4BZXN012745
Марка
Audi
Код модели
A6Q
Модельный год
1999
Годы производства
1998 - 2001
Рынок
Европа
Дата производства
18.09.1998
Цвет кузова
Q5
Цвет крыши
Q5
Оснащение
BR
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
AGA
Серийный номер
65609
Рабочий объем
2400
Мощность (кВт)
121
Мощность (л/с)
165
Кол-во цилиндров
6
Примечание
V6
Код
DEV
Идентификатор привода осей
5A
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту СНГ (кроме стран Балтии, Украины, Белоруссии)
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
C6U
Легкосплавные диски 6J X 15, кованые, полированные ET 45
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
G0Q
5-ступенчатая АКП для полного привода
H6S
Шины 195/65 R15 V
J1G
Аккумуляторная батарея 450A (92Ач)
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
M88
6-ЦИЛ. БЕНЗ. ДВ. 2,4 Л/121 КВТ (30 КЛ.) (V6), MVEG2, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T7T/T6R
N5A
Обивка сидений: кожа "Cricket"
PPA
Acoustic Parking System
PSV
seat heating with heated seat side sections
PX1
Luces Xenón
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
QA0
без детского сиденья
RCM
radio "gamma" with digital sound packageand removeable operating panel
SA6
Модель в варианте комплектации 1
T7T
6-цил. бензиновый двигатель 2,4 л агр. 078.7
U1C
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счётчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
WM4
Ambition, Buffalino leather
WV2
front seats with memory
X4M
Программа продаж для СНГ
0DS
Спецкомплект для данного класса а/м -4B0-
0G7
Tiptronic
0JM
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 12
0L0
Механический привод акселератора
0N1
Задняя ось "Стандарт"
0SN
Наклейки, таблички на русском языке
0TD
Передние и задние коврики
0VU
Борт. документация на русском
0W2
Наклейка на блок реле и предохранителей для англоязычных стран
0YR
Весовой класс 16, задняя ось
1AH
Система электронной блокировки дифференциала -EDS-
1BB
Подвеска/амортизаторы для плохих дорог
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1D0
без прицепа
1E1
Абсорбер
1EY
Спец.зав.таб. без н-ра общ. разр. на эксп.(ост.стр.)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплав
1KD
Задние дисковые тормоза
1LB
Передние дисковые тормоза
1N1
Усилитель рулевого управления
1PA
Стандартные колёсные болты
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1S7
Инструменты и алюминиевый домкрат
1SB
Защита силового агрегата из стали
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YC
Диаметр фланца вала КП 100 мм для заднего моста
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2A4
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСП.), с толстой накидкой на сиденье
2B0
без дополнительной шумоизоляции от внешних шумов
2C5
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону
2G0
Без насадки для заправки
2K1
Бампер усиленный
2PG
Рулевое колесо
2T0
Без двойного DIN
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B0
Без крепления детского сиденья
3C7
Трёхточечн. автомат. ремень для центр. задн. сиденья
3CA
без перегородки
3FA
без вставки в крыше
3GA
без грузового пола
3HA
БЕЗ ПРОСТЁЖКИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИСНЕНИЯ
3L4
Регулировка с электроприводом для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти
3NZ
Нераздел.подушка задн.сиденья с разд.и откидн.спинк.
3Q6
Подголовники сзади (3 штуки)
3S0
без релингов крыши
3V0
без детского многоместного сиденья
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4E0
Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. упр. с сист. центр. блокировки замков изнутри и независимым упр. отпиранием багажника
4KC
Термозащитное зеленое стекло в зад. части сало
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4LA
без элемента управления
4M0
без подстаканника
4N0
Стандартная передняя панель
4SD
Левое косметическое зеркало с подсветкой
4TD
Космет.зеркало справа с подсвет.
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4W0
без отсека для кассет и компакт-дисков
4X1
Передняя боковая подушка безопасности
5A5
Облиц. багаж. отсека. с ящиками для мелочей
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92 МГц
5E2
Накладка порога с обшивкой двери
5K0
без консервации лакокрас. покрытия
5MZ
Декор. вставки из корня орех. дерева, umbra, блестящие
5RQ
Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
6E0
Без центрального переднего подлокотника
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6PA
Рукоятка рычага стояночного тормоза (пластик)
6Q1
Пластмасс. рукоятка рычага переключения передач
6R0
Отделка рычага АКП
6U0
Без дополнительных внешних уплотнителей
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7CA
Нормы токсичности ОГ, LEV3 / Tier3 160
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X1
Парк. ассистент с УЗ-датч.
8CC
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
8GL
Генератор 120 А
8JG
Головная фара с газоразряд. ламп. ЕЭК, КСЕНОН для правостор.движ., с черной внутренней накладкой
8K0
без специального включения ближнего света
8Q2
Автом. статич. корректор фар
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T0
без системы GRA
8TC
Задний противотуманный фонарь, для правостор. движ.
8UD
Головное устройство "Concert"
8WB
Противотуманные фары
8X1
Омыватель фар
8Z5
Система охлаждения двигателя, исполнение 1
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9Q2
Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9V7
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
9ZD
Комплект для подключения мобильного телефона без устройства громкой связи
