Модель
Audi A8 qu. 4,2 TDI
2914E212
VIN
WAUZZZ4E77N026760
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2007
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
30.08.2007
Цвет кузова
Q4
Цвет крыши
Q4
Оснащение
LA
Код
BVN
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
240
Мощность (л/с)
326
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
JYN
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C17
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CT1
Колесо Cayenne Sport Techno 9x20 ET 60 Спицы в цвет кузова
D1S
8-цил. турбодизельный двигатель 4,2 л/240 кВт (32 кл.) Common Rail, базовый двигатель: TB1/TE5
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ1
Колёса фирмы Audi Sport/ quattro GmbH
G0R
Tiptronic S
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H9N
Шины 275/35 ZR20
J0Z
АКБ 520 A ( 110 Ач )
K8B
Седан
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
PAL
Anti-theft alarm system
PK6
auxiliary heating / ventilation with remote control
PNB
navigation system with DVD
PQF
Audi exclusive cast aluminium alloy wheels, 8Jx18, 7-twin-spoke design, with235/40 R 18 tyres (quattro GmbH)
PXE
xenon plus
Q2J
Комфортное сиденье
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ3
Ambiente и рассеянное освещение
QU1
Цифровой и аналоговый ТВ-приём и цифровой радиоприём
QW1
Центральный пульт управления, спереди
TB1
8-цил. дизель 4,2 л агрег. 057.C
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
WME
"Tour" Minimum composition for export
0F3
Система питания диз. двигателя
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0TD
Передние и задние коврики
0UA
Без особых цветов отделки
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1C1
Температура начала замерзания до -25 C допуск до -30 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G0
Без насадки для заправки
2K1
Бампер усиленный
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2MA
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования, в спорт. исполнении
2XS
Дополнительные шины
2Z0
Обозначение модели, не используется
2ZS
Кожаное многофункц. рул. колесо с Tiptronic
3B4
Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
3D1
Центральная консоль
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Электрорегулирока передних сидений 12 ходов; память
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4D5
Обдув сиденья/массажные сиденья спереди
4E7
Сервозамок задней двери
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K5
Центр. замок "Keyless-Entry" с отпечатком пальца
4KS
Боковые и задние стёкла
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E0
Без центрального переднего подлокотника
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6TS
Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7GG
Норма токсичности ЕВРО 4 с сажевым фильтром
7HA
Без обтяжки кожей
7K3
Система контроля давления в шинах (RDK), 433 МГц
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QT
CD-ROM (Европа)
7X8
У/з система помощи при парк. и камера заднего ви
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8ED
Ксенон ЕС для правостороннего движения с дневным светом
8K9
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8Q6
Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AU
4-х зонный климат-контроль
9JA
Пакет для некурящих
9M9
Дополнительный водяной отопитель с таймером и дистанционное управление
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9ZW
Комплект для подключения мобильного телефона
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