Модель
Audi A2 1.4 TDI
2488Z016
VIN
WAUZZZ8Z45N012650
Марка
Audi
Код модели
A2
Модельный год
2005
Годы производства
2000 - 2005
Рынок
Европа
Дата производства
14.02.2005
Цвет кузова
2Y
Цвет крыши
2Y
Оснащение
YA
Код
ATL
Серийный номер
Рабочий объем
1400
Мощность (кВт)
66
Мощность (л/с)
90
Кол-во цилиндров
3
Примечание
TDI
Код
GRJ
Идентификатор привода осей
5S
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C08
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C3Q
Легкосплавные литые диски 6J x 15 ET 37
D4C
3-цил. дизель 1,4 л/66 кВт(TDI) и, насос-форсунки, базовый двигатель: T60
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0C
5-ступенчатая механическая КП
G22
Передние амортизаторы
H0M
Шины 175/60 R15 V
J0R
АКБ 380A (80 Ач)
K8Q
Лифтбек
L0L
Версия с левым рулем
L50
Диапазон давления пружины 50 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N0G
Обивка сид. из цельн.гладк. кожи для сид. с кондиц.
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
PSV
heated front seats
Q1A
Базовое переднее сиденье, с регулировкой в 8 полож.
QE0
Без системы отсеков/ящиков
QH0
без голосового управления
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
T60
3-цил. дизель 1,4 л агрег. 045.D
U0B
Панель приборов с часами, шкала спидометра в км/ч
UE1
Органы упр., цвет соответствует верхн. части передней панели
V0A
Шины без определения марки производителя
VF0
Педальный узел обычной конструкции
VV0
Передняя ось "Стандарт"
WA1
leather steering wheel (4-spoke)
WKT
fair kit for "Trendline" Golf/Golf Wagon for Belgium
0F3
Система питания диз. двигателя
0G4
Механизм переключения передач, тросовый привод
0GG
Соответствие экологическому классу Евро 4
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0M1
Топливный бак
0N1
Задняя ось "Стандарт"
0ST
Наклейки/таблички на немецком-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YG
Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
1C1
Температура начала замерзания до -25 C допуск до -30 C
1CB
Спецкомплект для данного класса а/м -8Z0-
1D0
без прицепа
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G8
Комплект для ремонта шин
1KD
Задние дисковые тормоза
1LY
Дисковые тормоза спереди - диам. дисков 19 дюймо тормозные суппорты окрашены в желтый цвет (PCCB)
1MR
Рулевое колесо (кожа)
1N2
Усилитель рулевого привода, электро/гидравлический
1PA
Стандартные колёсные болты
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1Z0
Первая заправка серийным топливом
2G0
Без насадки для заправки
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B4
Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
3C0
Без заднего среднего ремня безопасности
3FA
без вставки в крыше
3GE
Приподнятый задний пол грузового отсека
3L3
Регулировка высоты, ручная, для передних сидений
3NC
Раздельная и откидная подушка/спинка заднего сиденья
3Q1
Подголовник для заднего сиденья
3U4
Шторка для багажного отсека
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4L2
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным затем
4M6
Подстаканник
4R5
Спереди электрич. стеклоподъёмники с комфорт. управлением и защитой от защемления, сзади - мех.стеклоподъёмники
4SD
Левое косметическое зеркало с подсветкой
4TD
Космет.зеркало справа с подсвет.
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4W0
без отсека для кассет и компакт-дисков
4X1
Передняя боковая подушка безопасности
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D1
Несущая частота 433,92434,42 МГц
5E3
Большая накладка порога с обшивкой двери
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
6CB
Канал обогрева задней части салона
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6PC
Рукоятка рычага ручного тормоза (кожа)
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6SS
Облицовка багажного отделения
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XC
Внешнее зеркало с эл. регулятором
7A0
Без CD-чейнджера/плеера
7AA
Иммобилайзер, электронный
7B0
без разъема
7E6
Дополнительный обогреватель
7M6
Защитная плёнка порогов
7P0
Поясничный подпор не регулируется
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X0
Без парк. ассистента
8BB
Галогенная основная фара, для правостор. движения
8GU
Генератор 140 А
8K0
без специального включения ближнего света
8T0
без системы GRA
8UD
Головное устройство "Concert"
8WA
без противотуманных фар
8X0
без омывателя фар
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JD
Исполнение для курильщиков, пепельница спереди
9NX
Без электронного журнала учёта работы водителя
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9Q0
Без многофункцион. дисплея/бортового компьютера
9T0
без обогреваемых форсунок
9VD
Динамик, активный
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона
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