Модель
Audi Q7 qu. 3,0 TDI
6754LB17
VIN
WA1WMCFE8DD003918
Марка
Audi
Код модели
AQ7
Модельный год
2013
Годы производства
2010 - 2015
Рынок
Европа
Дата производства
28.08.2012
Цвет кузова
6Y
Цвет крыши
6Y
Оснащение
CA
Код
CNRB
Серийный номер
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
176
Мощность (л/с)
239
Кол-во цилиндров
6
Примечание
TDI CR
Код
NAB
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8U
Расширенная комплектация для США
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B35
Требования законодательства Канады
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CS8
Легкосплавные диски 9J x 20
D50
6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/176 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TE1/TF1/TH1
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FE0
Без кода страны (в а/м нет DVD-проигрывателя)
[bookmark: _GoBack]FM0
Вариант базовой комплектации
FQ1
Колёса фирмы Audi Sport/ quattro GmbH
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GP1
Элемент модерн. продукта E2 II
GS0
без аппликаций
HL8
Всесезонные шины 275/45 R20 110H xl (Сев. Америка)
J0Z
АКБ 520 A ( 110 Ач )
K4H
Закрытый кузов
KA2
С системой камеры заднего хода (исп. 2)
KN0
Без накладки
KP1
Включатель тревожной сигнализации, исполнение 1
L0L
Версия с левым рулем
N1F
Обивка сидений: мерейная кожа/иск. кожа с тиснением В
NT2
Защита при транспортировке (исп. 3)
NY2
АКБ повышенной ёмкости
PQR
Forg. alum. alloy wheels, 5 twin-sp. "Y"des., titan. lk., 8.5Jx19 fr., 11Jx19 rear, 235/35 tyres fr., 305/30 R19 re.
Q2J
Комфортное сиденье
QE1
Система отсеков 1
QF0
Без трубки (телефона)
QH1
Голосовое управление
QJ0
без пакета с отделкой алюминием/хромированием
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QV8
Радиоприем HD и спутниковое радио XM (SDARS)
QW1
Центральный пульт управления, спереди
QZ0
Усилитель рулевого управления, с зависимостью от скорости (Servotronic) с ограниченным рабочим ходом
TH1
6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.K
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
V0A
Шины без определения марки производителя
VC2
Система открытия ворот гаража, 315 МГц
VG6
Сорт шин, исп. 2
WPX
Premium Plus Paket pro Kanadu
WQB
Reserved for VC
0AB
Передний и задний стабилизатор
0C0
Standard
0E2
длинная колесная база
0F3
Система питания диз. двигателя
0G7
Tiptronic
0JC
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 3
0K0
Без альтернативной системы привода
0LC
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Канады
0NB
Надпись в базовом исполнении
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0SS
Наклейки, таблички на английском/французском я
0TD
Передние и задние коврики
0U2
Качество топлива < 50 частиц на миллион
0VM
Борт. документация на американском английском
0W2
Наклейка на блок реле и предохранителей для англоязычных стран
0Y4
Зоны с холодным и тропическим климатом (США)
0YC
Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
1BW
Подвеска Komfort (стальные пружины)
1CN
Спецкомплект для данного класса а/м -4L0-
1D8
Комплект для установки тягово-сцепного устройства
1E9
без адсорбера, с системой нейтрализации ОГ SCR
1EP
Со специальной заводской табличкой (США)
1G1
Запасное колесо, докатное
1KF
задние тормозные диски, диаметр диска 18 дюймов, черные тормозные суппорты (Сев. Америка)
1L0
Стандартный воздушный фильтр
1LF
Дисковые тормоза спереди диаметр дисков 18", Серебристые тормозные суппорты
1PA
Стандартные колёсные болты
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1T0
Без перевяз. материала, без знака авар. остановки
1VH
Встроенные компоненты для 6-цилиндрового двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1XX
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
1Y0
без блокировки дифференциала
1Z7
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2G0
Без насадки для заправки
2K8
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z9
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3CA
без перегородки
3FV
Полноразмерная крыша
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GD
Ровный пол грузового отсека
3L4
Регулировка переднего сиденья, электрич., сиденье водителя с памятью (слева)
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3S1
Рейлинг, серебристый анодированный
3U0
Без шторки багажного отсека
3W8
Пакет шумоизоляции для а/м с дизельным двигателем
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4E9
Сервозамок задней двери с блокировкой изнутри
4GP
Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с тонир. полосой и смотровым окном для VIN
4H5
"Детская" блокировка, электр.
4I3
Центральный замок "Keyless-Entry + GO" без блокировки (ост. страны)
4KF
Теплозащитные стекла для дверных, боковых окон и заднего окна, начиная от стойки В стекла затемнены
4L7
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало с компасом
4UB
Подушка безопасности с Kneebar
4W0
без отсека для кассет и компакт-дисков
4X3
Боковая подушка безоп. спереди с под. безоп. гол
4Y0
без ящика для мелочей/запираемого отсека
4ZB
Блестящие декор. накладки
5C1
Меры по обработке кузова FSO
5D2
Несущая частота 315 МГц
5K4
Защитн. транспорт. чехол (конфекционир.) с доп. мерами транспортной защиты
5KL
5 задних сидений (с подлокотниками)
5RW
Правое наружное зеркало, сферическое (США), увеличенная зона обзора
5SG
Левое наружное зеркало, плоское
5TG
Декор. алюм. вставки с матовым оттенком
5XL
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
6A0
без огнетушителя
6E6
Передний центральный подлокотник
6EQ
Дополнительная защита кузова, защита от кам исполнение 2
6F1
Эмблемы
6FA
без контрастной окраски
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NQ
Обивка потолка станд., из ткани, США
6SS
Облицовка багажного отделения
6V2
Задняя накладка
6W3
Кронштейн номерного знака спереди (NAR)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7AJ
Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
7D5
DVD-проигрыватель
7E6
Дополнительный обогреватель
7F9
Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7GB
Нормы токсичности ОГ, ULEV 2
7HA
Без обтяжки кожей
7K6
Система контроля давления в шинах
7L7
Рекуперация 12,5 В
7M8
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7T6
Навигационная система (MID)
7X2
Ультразвуковой парковочный ассистент спереди и сзади
7Y1
Ассистент смены полосы движения
8DY
Головное устройство "HIGH" Америка
8EH
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостор. движения (исполнение для США)
8K9
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8N6
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q7
Корректор фар
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8SL
Комбинированный задний фонарь (светодиодный) (Сев. Америка)
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8Z4
для стран с умеренным жарким климатом
9AD
Климатическая установка Climatronic без фреона
9JA
Пакет для некурящих
9M0
Без дополнительного/автономного отопителя
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9Q8
Многофункциональный дисплей
9WM
Подготовка "Мультимед.сис.для зад пасс."
9ZX
Комплект для подключения мобильного телефона

