Модель
Audi A8 qu. 4,2
2914E212
VIN
WAUZZZ4EX3N006643
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8Q
Модельный год
2003
Годы производства
2003 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
22.02.2003
Цвет кузова
4Z
Цвет крыши
4Z
Оснащение
LF
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
BFM
Серийный номер
6406
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
246
Мощность (л/с)
334
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
GNU
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C02
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CG4
Легкосплавные кованые диски 8 1/2J x 19 ET 45
D0G
8-цил. бензиновый двиг. V8 4,2 л/246 кВт 40 кл, с регулированием фаз, без откл. цилиндров, MPI, баз. двиг.: T81/T79/T88
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
6-ступенчатая АКП для полного привода
GS1
Алюминиевая отделка
GZ0
Двери с ручным приводом
H4L
Шины 255/40 R19 Y
J3F
АКБ 520 А (110 А*ч) "BEM"
K8B
Седан
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
PDG
Lunas aislantes doble
PIF
Upevnění dětské sedačky ISOFIX pro zadní sedadlovou lavici se spínačem pro deaktivaci airbagu pro spolujezce
PK6
AAMM "4 KIdS" (6 seats) + electrical equipment package "Plus"
PL7
leather package "Signo" if not "Slush" series
PNB
standard navigation system
PRQ
Cerchi fucinati in alluminio 8,5 Jx 19 design a 12 razze, lucidati, bicolore con pneumatici 255/40 R 19
PX8
adaptive light
Q2J
Комфортное сиденье
QF1
Трубка (телефон)
QH1
Голосовое управление
QQ0
Без доп. фонарей (освещение внутри)
QV1
TV-тюнер
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T81
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 077.B (алюм.)
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
UN0
Без Интернета
V0A
Шины без определения марки производителя
VC1
Устройство для открывания ворот гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
WS9
Komfortsitze
WV6
Sedili anteriori con memoria
X0A
Программа продаж для ФРГ
0F2
Топливная система бензинового двигателя с впрыском
0GG
Соответствие экологическому классу Евро 4
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1XX
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2MA
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования, в спорт. исполнении
2WQ
Зимние шины 235/50 R18 H с алюм. литыми дисками 7 1/2J x 18, ET 40
2Z0
Обозначение модели, не используется
3B4
Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3D1
Центральная консоль
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y5
Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл. приводом и для заднего бокового стекла - с мех. приводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D0
Без обдува сиденья/массажных сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4GK
Атермальное ветровое стекло с солнцезащитной полосой
4K5
Центр. замок "Keyless-Entry" с отпечатком пальца
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4SY
Косметическое зеркало, слева (исполн. 2)
4TY
Космет. зеркало, справа (исполн. 2)
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5TZ
Декор.серые вставки из узорчат. берёзы
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Передний центральный подлокотник
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NN
Потолочная панель Alcantara
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AL
Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
7HA
Без обтяжки кожей
7K3
Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QT
CD-ROM (Европа)
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
8EN
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой и статич. освещ. поворотов, для правостороннего движения
8K7
Автоматическое включение ближнего света фар
8MA
без разъема для наушников сзади
8N4
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AU
Climatronic с регулир. расхода приточн. воздуха, без фреона, с управлением в задней части салона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M9
Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.
9NX
Без электронного журнала учёта работы водителя
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9T1
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди
9ZJ
Установка для автомобильного телефона
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