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brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2007
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
26.03.2007
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
LA
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
BVJ
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
257
Мощность (л/с)
349
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
HKM
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CG1
Легкосплавные литые диски 8J x 17 ET 43
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
6-ступенчатая АКП для полного привода
GS1
Алюминиевая отделка
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H5D
Шины 235/55 R17 99Y
J0Z
АКБ 520 А (110 А*ч)
K8B
Седан
L0L
В исполнении с левым рулем
MN5
8-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ. 4,2 Л/257 КВТ (32 КЛ.) FSI БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T8T
N4K
Обивка сидений: кожа "Naturleder"
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
PAL
interior and exterior lighting package
PDB
insulating glass with heated windscreen
PKH
luggage compartment package
PT4
car phone (Bluetooth) with centre armrest
Q2J
Комфортное сиденье
QF2
Телефон в центральном подлокотнике
QH0
без голосового управления
QQ3
Ambiente и рассеянное освещение
QV1
TV-тюнер
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T8T
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 079.A (алюм.)
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
WMK
Paket Ambition
X4M
Программа продаж для СНГ
0GV
Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления паров топлива)
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
Передние и задние коврики
0UA
Стандартное исполнение
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2K1
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z0
Обозначение модели, не используется
2ZM
Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо
3B0
Без крепления детского сиденья
3D1
Центральная консоль
3FA
Крыша без выреза
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D3
Вентиляция передних сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
Центральный замок "Keyless-Entry"
4GM
Ветровое стекло с затемнением с цветной полосой и смотровым окном для VIN, с обогревом
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Передний центральный подлокотник
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AL
Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
7HA
Без обтяжки кожей
7K3
Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7Q0
без системы навигации
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8ED
Бифункциональная основная фара с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
8K3
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8Q6
Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2)
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Отопитель
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9VD
Динамик, активный
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9ZW
Комплект для подключения мобильного телефона

