Модель
Caravelle 4Motion (COMFORTLINE)
VIN
WV2ZZZ7HZLH055988
brand_id
VW
Марка
Volkswagen
Код модели
TRCM
Модельный год
2020
Годы производства
2020 - 2025
Рынок
Европа
Дата производства
03.06.2020
Цвет кузова
3S
Цвет крыши
3S
Оснащение
PX
Код
CXFA
Серийный номер
Рабочий объем
2000
Мощность (кВт)
110
Мощность (л/с)
150
Кол-во цилиндров
4
Примечание
TDI CR
Код
TFC
Идентификатор привода осей
6S
A9W
Caravelle Comfortline
AF0
Без дополнительного багажника
AV1
Правостороннее движение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0X
Комплектность - соответствующая исполнению для Германии, разные компл.
C62
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
C9D
Стальные диски 6 1/2J x 16
DN4
4-цил. турбодизельный двиг. 2,0 л/110 кВт (4 кл.) TDI CR; баз. двиг.:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
E0A
Отсутствует исполнение в рамках акции
EL5
Онлайн-служба, с блоком OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайз.
EM1
Система распознавания усталости водителя
ER1
Код региона "ECE" для головного устройства (Европа)
EU1
С электророзеткой впереди
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FM0
Вариант базовой комплектации
FS9
9 сидений
G0L
6-ступенчатая механич. КП для полноприводных а/м
H67
Шины 215/65 R16C 106/104T с оптимизацией по сопротивлению качению
IG1
Зона ограничения по массе 1
II0
Без встроенного шкафа
IM0
Груз на переднюю ось, стандартный
IN0
Груз на заднюю ось, стандартный
IS0
Без интерфейса для использования снаружи
J0B
Аккумуляторная батарея 520A (92Ач)
K4B
Kombi
KA0
без камеры заднего вида
KJ1
С ассистентом стабилизации при боковом ветре
KK3
Хладагент R1234YF
L0L
В исполнении с левым рулем
N0D
Тканевые обивки сидений
NF0
Без маркизы
NR0
Без эмблемы (внутри)
NY3
Генератор повышенной мощности
NZ2
Приватный аварийный вызов
PG1
Relingi dachowe w kolorze srebrnym i listwy chromowane wokóª szyb bocznych
PXE
Progressivlenkung (+ "DRIVING MODE SELECT" Voll LED Scheinw. mit AFS mit LED Nebelscheinwefer mit "CORNER" Funk.)
QA0
без детского сиденья
QE0
Без системы отсеков/ящиков
QG1
Продление интервала технич. обслуживания
QH1
Голосовое управление
QI8
Сервисный индикатор 40 000 км или 2 года (переменн.)
QJ0
Без алюм./хром. декор. вставок
QL3
Теплозащитное стекло (зеленое)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
T13
4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.F
U5A
Панель приборов, индикация КМ/Ч
U9B
Внеш., разъём(ы) USB тип C только д. передачи данных
UG1
Ассистент трогания на подъёме
V0A
Шины без определения марки производителя
WF2
Germany
Z22
Media Van package
Z4A
Ljus & Sikt paket
ZIE
Build Country - Eire
ZME
Navigation system "Discover Pro"
ZU8
Gummimatta i förarhytten och passagerar-/lastutrymmet
ZZ9
Air care 3 -soners climatronic klimaanlegg med allergifilter
0E2
длинная колесная база
0F5
Система питания диз. двигателя
0FA
Производство, стандарт
0JG
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
0TA
без ковриков
0VC
Борт. документация на немецком
0WR
Разрешённая максимальная масса
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YG
Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
1AS
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1BH
Подвеска/амортизаторы, стандартные 2
1D0
без прицепа
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G2
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
1HZ
Таблички с указаниями не для групп стран
1L0
Стандартный воздушный фильтр
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1NE
Колёсные колпаки в центре
1PA
Стандартные колёсные болты
1S6
Инструменты и домкрат усиленного типа
1T9
Аптечка со знаком аварийной остановки и аварийным жилетом
1U0
без стола
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1Y0
Без блокировки дифференциала
1Z0
Первая заправка серийным топливом
2A0
Без комплектации для перевозки
2E3
Ходовая часть с 16 колёсами
2FD
Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо
2H0
Без "drive select"
2JG
Бамперы в цвет кузова
2N4
Особые меры по снижению шума в кабине водителя и в пассажирском салоне
2P1
Защитная пластиковая окантовка грузового отсека
2Q0
Без модульного крепления сидений
2QC
Надпись "Caravelle"
2V2
Противоаллергенный фильтр, функц. оснащение
2WA
без дополнительных шин
3B5
Система крепления детского сиденья ISOFIX
3CA
без перегородки
3JA
Без люка в грузовом отсеке/пасс. салоне
3L3
Регулировка высоты, ручная, для передних сидений
3LN
Обивка двери без нанесения лака
3QN
Передние трёхточечн. ремни безоп. с электропреднатяжителем
3R0
Стандартная крыша
3RC
Дверь багажного отсека с проемом для стекла
3S0
без релингов крыши
3SH
Правое сиденье в кабине
3TH
Левое сиденье в кабине
3U0
Без шторки багажного отсека
3UB
Левое двухместное сиденье с подлокотником со стороны прохода
3VB
Двухместное сиденье с подлокотником со стороны прохода
3W3
Специальная шумоизоляция салона
3WB
Трёхместное сиденье, откидная спинка
3Y7
Солнцезащитная шторка
4A1
ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ
4BF
Экологический класс, Евро-6 DG
4E8
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4FH
Неподв. стекло лев. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
4GF
Ветровое стекло (многослойное)
4H5
"Детская" блокировка, электр.
4HS
Обогреваемое заднее стекло с очистителем
4I2
Центральный замок с дистанционным управлением , салонной кнопкой запирания без блокировки
4JH
Неподв. стекло прав. окна в груз. отсеке/пасс. салоне
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4N0
Передняя панель стандартная
4S1
Подлокотники для обоих передних сидений
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4X3
Передняя боковая и головная подушка безопасности
4Y0
Без отсека для хранения/ящика-сейфа
4Z5
Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
51A
без надписи
5AC
Резиновый настил пола в кабине
5BC
Резиновое покрытие пола в пасс. салоне /груз. отс.
5C0
без специальных решений по кузову
5CJ
Облицовка потолка комфорт. исполн. в кабине водит. и 2-х секц. в пасс. салоне
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5DN
Обычная боковая облицовка
5EW
Регистрация в качестве легкового а/м
5FA
Без дополн. отсеков в кабине
5G0
Без занавесок
5K0
Без защиты поверхности с доп. мерами транспортной защиты
5N6
Откидные поручни на усилителе потолка, с амортизацией
5Q0
Без двери в груз. отсеке/пасс. салоне слева (закрытая боковина)
5R2
Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
5RQ
Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
5SJ
Левое наружное зеркало, сферическое
5TC
Без декоративных вставок
5V3
Петли для расп. дверей/крышки багажного отсека (стандартное исполнение)
5XI
Солнцезащ. козырьки с зеркалами, подсветка, этикет. подуш. безопас. на солнцезащ. козырьке
5ZU
Подголовники
6B1
Проушины для фиксирования груза
6CE
Дефлектор бокового стекла
6FF
Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова
6K0
без ассис.контр.дист.спереди/без авт.функц.торм.City
6KC
Решётка радиатора
6L0
Без полозьев
6N0
без брызговиков
6U1
Доп. наружн. противопыльные уплотнители
6X4
Поручень на стойке A на сторонах водителя и переднего пассажира
6XN
Электрорегулировка и раздельный обогрев наружных зеркал
7AA
Иммобилайзер, электронный
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7IT
Дифференциация по классу а/м -7EP-
7K1
Система контроля давления в шинах
7L6
Система Старт-стоп
7P4
Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
7UT
Навигационная система Standard с пакетом мультимедиа и интернета
7V0
Подсветка комбинации приборов, стандарт
7VL
Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8AR
Система Infotainment в качестве опции (MIB3)
8FA
Без 2-й АКБ
8G0
без ассистента дальнего света
8IY
Светодиодная основная фара с линзой
8K3
Дневной свет, вспомогат. свет, другие страны с COMING-/LEAVING HOME
8N6
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8QJ
2 vehicle keys
8RL
6 динамиков (пассивные)
8T6
Круиз-контроль и ограничитель скорости
8VG
Светодиодный комбинир. задний фонарь
8W4
Указатель уровня воды системы стеклоомывателя
8WH
Противотуманные фары
8Y0
Звуковой сигнал с одним тоном
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9CU
Концепция плафонов в стандартном исполнении в пасс. салоне/груз. отс.
9G6
Генератор 160250 А
9H0
Без указателей поворотов на крыше
9HA
Без доп. индикации ошибки функции
9IJ
Комфортный телефония с LTE и Wireless charging
9JC
C комплектом для курильщиков
9KA
Без опознавательных фонарей
9LA
Без проблескового маячка
9N1
Освещение подножек, сдвижная(ые) дверь(и)
9NA
Без тахографа
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9S5
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Medium"
9WJ
Проводной и беспроводной App-Connect
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
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