Модель
Audi A8 qu. 3,0 TDI
6964H212
VIN
WAUZZZ4H5BN014786
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2011
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
20.01.2011
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
KN
Код
CDTA
Серийный номер
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
184
Мощность (л/с)
250
Кол-во цилиндров
6
Примечание
Код
MXU
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B14
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Италии (Сан-Марино, Ватикан)
C04
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CW3
Легкосплавные диски 9J x 19
D51
6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/184 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TF1/TH1
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая АКП для полноприводных автомобилей
GH1
Базовая задняя главная передача
GS0
без аппликаций
GT4
Алюминиевые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H19
Шины 255/45 R19 104Y xl
J0P
Аккумуляторная батарея 580A (105 АЧ)
K8B
Седан
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PKB
Kit II para 2 portas
PRC
"Monza" - 4 Leichtmetallräder 7 J x 16
PX2
LED headl / high beam assist
Q1A
Стандартные передние сиденья
QF0
Без трубки (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
TF1
6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.H
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
0F3
Система питания диз. двигателя
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LK
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Италии
0TD
Передние и задние коврики
0U2
Качество топлива < 50 частиц на миллион
0VG
Борт. документация на итальянском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1U0
без стола
1VH
Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1XX
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
1Z2
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2KS
Наклейки/таблички на англ./итал. языке
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z0
Обозначение модели, не используется
3B4
Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3FA
Крыша без выреза
3L5
Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y2
Солнцезащитная шторка заднего стекла, с электроприводом
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4D0
Без обдува сиденья/массажных сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4GQ
Атермальное ветровое стекло
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Стёкла боковые и задн. атермальные
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QE
Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5C0
без специальных решений по кузову
5D7
Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5N1
Откидные поручни
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Передний центральный подлокотник
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6G0
DVD-чейнджер
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W1
Рамка номерного знака, передн. (большая)
6XK
Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом
7AL
Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7G9
Интерфейс для системы отслеживания положения а/м
7HB
Вариант кожи 1
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MG
Нормы токсичности ОГ, Евро 5
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7T6
Навигационная система (MID)
7W1
Multikollisionsbremse
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8EX
Светодиодная фара головного света
8K4
Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона --
8N7
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q9
Со стат. адаптивным освещением (без корректора фар)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Отопитель
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9R0
Без системы ночного видения
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
9ZW
Комплект для подключения мобильного телефона
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