Модель
Audi A8L qu. 3,0 TDI
6964H212
VIN
WAURMAFD2EN000925
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2013
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
07.02.2013
Цвет кузова
4N
Цвет крыши
4N
Оснащение
KP
Код
CPNA
Серийный номер
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
176
Мощность (л/с)
239
Кол-во цилиндров
6
Примечание
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8U
Расширенная комплектация для США
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B34
Требования законодательства США
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CP5
Легкосплавные диски 9J x 20
D50
6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/176 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TE1/TF1/TH1
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EP0
без компенсации шумов
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая АКП для полноприводных автомобилей
GH1
Базовая задняя главная передача
GP1
Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
GS4
Приложения
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H24
Всесезонные шины 265/40 R20 104H xl (Сев. Америка)
J0P
Аккумуляторная батарея 580A (105 АЧ)
K8L
Седан, длинная колёсная база
KA6
С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
L0L
В исполнении с левым рулем
N5E
Кожаная обивка сидений
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY2
АКБ повышенной ёмкости
PAW
Lane departure warning "Lane Assist"
PPA
Naim For Bentley Premium Audio
PRK
"Milwaukee" - 4 alloy wheels 7J x 16
Q2J
Комфортное сиденье
QF0
Без трубки (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV8
Спутниковый радиотюнер (Северная Америка)
S0B
А/м с платформой текущего мод. года и номером шасси будущего мод. года
S0C
Первичная партия
TH1
6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.K
U1B
Панель приборов с шкалой "миль/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в милях
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH1
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC2
Устройство для открывания ворот гаража
VE1
Косметические зеркала с подсветкой, сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
WPT
F¦rarassistanspaket USA
WTL
Mobiltelefonf¦rberedelse "Premium Light"
YCZ
Hlav. opÿrka pro dÿtskou sedaåku ISOFIX G 0/1
YGC
Acc. ex works side bars with steps (stainless steel) and bumper trim in front
0C0
Standard
0EE
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНД. КП
0F3
Система питания диз. двигателя
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0LB
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
0M0
Топливный бак
0RC
Система блокировки замка
0SS
Наклейки/таблички на английском-французском языках
0TD
Передние и задние коврики
0U2
Качество топлива < 50 частиц на миллион
0VM
Борт. документация на американском английском
0W2
Наклейка на блок реле и предохранителей для англоязычных стран
0Y4
Зоны с холодным и тропическим климатом (США)
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1D0
без прицепа
1E9
без адсорбера, с системой нейтрализации ОГ SCR
1EP
Со специальной заводской табличкой (США)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PA
Стандартные колёсные болты
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1U0
без стола
1VH
Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D4
Пакет Sport Design в цвет кузова
2K2
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZD
КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
3B7
Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
3FU
Полноразмерная крыша
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D5
Обдув сиденья/массажные сиденья спереди
4E9
Сервозамок задней двери с блокировкой изнутри
4GQ
Атермальное ветровое стекло
4I3
Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри
4KC
Стёкла боковые и задн. атермальные
4L7
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало с компасом
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UH
ПБ водителя и переднего пассажира с ПБ для ног
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5C1
Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
5D2
Несущая частота 315 МГц
5K4
Консервация окрашенной поверхности
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5N1
Откидные поручни
5RW
Правое наружное зеркало, сферическое (США), увеличенная зона обзора
5SG
Левое наружное зеркало, плоское
5XH
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Передний центральный подлокотник
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V2
Задняя накладка
6W3
Рамка перед. номерн. знака (малая, Сев. Америка)
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A7
без CD-чейнджера
7AJ
Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7GB
Нормы токсичности ОГ, ULEV 2
7HB
Вариант кожи 1
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7T6
Навигационная система (MID)
7W4
с расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic, Front и Rear)
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y3
Ассистент смены полосы движения плюс ассистент соблюдения ряда
8DY
Головное устройство "HIGH" Америка
8EY
Светодиодная основная фара, исполнение для США
8K4
Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона --
8N7
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q9
Со стат. адаптивным освещением (без корректора фар)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8S3
Дополнительные плафоны для чтения сзади
8T4
Автоматическая регулировка дистанции
8X1
Омыватель фар
8Z6
Для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9JA
Исполнение для некурящих
9M0
Отопитель
9P5
Сист.предупр.о непристёгн.РБ, виз.и звук.,эл.контакт
9R0
Без системы ночного видения
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
9ZW
Комплект для подключения мобильного телефона

