Модель
Audi A8L qu. 3,0
6964H212
VIN
WAUZZZ4H1CN034129
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2012
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
05.04.2012
Цвет кузова
T9
Цвет крыши
T9
Оснащение
KT
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CGWA
Серийный номер
42334
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
213
Мощность (л/с)
290
Кол-во цилиндров
6
Примечание
Код
NCJ
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CW3
Легкосплавные диски 9J x 19
D12
6-цилиндровый бензиновый двигатель 3,0 л/213 кВт (24 клапана) TFSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: TC6/TM8/TE9
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EP0
без компенсации шумов
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая автоматическая КП
GH1
Базовая задняя главная передача
GS4
Приложения
GT4
Алюминиевые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H19
Шины 255/45 R19 104Y xl
J0P
Аккумуляторная батарея 580A (105 АЧ)
K8L
Седан, длинная колёсная база
KA6
С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PCG
Audi adaptive cruise control met stop&go-functie inclusief Audi pre sense front
PDB
Alarmanlage mit Innenraum-ÜW, Akku Sirene, Abschleppschutz, ZV mit Funk- fernbedienung(2 klappbare Schl}ssel)
PE6
Elevalunas eléctricos posteriores (5D)
PEX
R-Line "Exteri¦r", Volkswagen R GmbH f¦r"Edition X"
PGB
Convenience key with sensor-controlled luggage compartm. release incl. luggage compartm. lid, electric. opening/closing
PKB
MODULE COFFRE
PNQ
MMI Navigation plus
PPA
"Cool & Sound"
PRC
Aluminiumf{lgar 8 J x 18 i 10-ekrad V- design
PX2
LED headl / high beam assist
Q2J
Fahrerhaus Sitzpaket 17A Einzelsitz in Kunstleder Bi-Colour mit Beifahrerdoppelsitzbank
QF0
Без трубки (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV9
Аналоговый и цифровой ТВ-приём
TC6
6-цил. бензиновый двигатель 3,0 л, агр. 06E.C
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE1
Косметические зеркала с подсветкой, сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
X4M
Программа продаж для СНГ
0C0
Standard
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BY
4-сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QP
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SB
Дополнительная защита картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1U0
без стола
1VH
Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1XT
Кожаное обогреваемое спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B4
Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3FU
Полноразмерная крыша
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D2
Перед и задн. сиденья с функц. вентиляции и массажа
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
Центральный замок "Keyless-Entry"
4GR
Атермальное ветровое стекло с обогревом
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V1
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
5C1
Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5N1
Откидные поручни
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5TF
Декоративные вставки, дерево
5XH
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6E3
Передний центральный подлокотник
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NN
Потолочная панель Alcantara
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A7
без CD-чейнджера
7AL
Противоугонная система
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7HD
Отделка кожей
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MG
Нормы токсичности ОГ, Евро 5
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7T6
Навигационная система (MID)
7W2
с расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic и Front)
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8EX
Светодиодная фара головного света
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8N7
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q9
Со стат. адаптивным освещением (без корректора фар)
8RF
Акустическая система класса High-End
8S3
Дополнительные плафоны для чтения сзади
8T4
Автоматическая регулировка дистанции
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Отопитель
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9R1
с системой ночного виденья
9WP
С мультимедийным оборудованием в задней части салона
9Z3
Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В
9ZW
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