Модель
Audi A8L qu. 4,2
2914E212
VIN
WAUZZZ4EX6N023964
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2006
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
14.04.2006
Цвет кузова
A2
Цвет крыши
A2
Оснащение
LV
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
BFM
Серийный номер
Рабочий объем
4200
Мощность (кВт)
246
Мощность (л/с)
334
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
HKT
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CG1
Легкосплавные литые диски 8J x 17 ET 43
D0G
8-цил. бензиновый двиг. V8 4,2 л/246 кВт 40 кл, с регулированием фаз, без откл. цилиндров, MPI, баз. двиг.: T81/T79/T88
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
6-ступенчатая АКП для полного привода
GS1
Алюминиевая отделка
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H5D
Шины 235/55 R17 99Y
J0Z
АКБ 520 А (110 А*ч)
K8L
Седан, длинная колёсная база
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
PAL
center armrest front
PDX
double glazing
PL7
Alcantara-paket
PMC
Paquete "Costa"
PNB
Navigation system "Cruise"
Q2J
Fahrerhaus Sitzpaket 17A Einzelsitz in Kunstleder Bi-Colour mit Beifahrerdoppelsitzbank
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ3
Освещение пространства для ног
QV1
TV-тюнер
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T81
8-цил. бензиновый двигатель 4,2 л агр. 077.B (алюм.)
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VW8
Усиленные боковые и задние стёкла
X4M
Программа продаж для СНГ
0F2
Топливная система бензинового двигателя с впрыском
0GV
Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления паров топлива)
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TR
Коврики передние и задние, задние - с подставкой для ног клиновидной формы
0UA
Стандартное исполнение
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1C2
Температура начала замерзания до -35 C допуск до -40 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QD
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2K1
Бампер усиленный
2WA
без дополнительных шин
2Z0
Обозначение модели, не используется
2ZQ
Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
3B0
Без крепления детского сиденья
3D1
Центральная консоль
3FA
Крыша без выреза
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D2
Перед и задн. сиденья с функц. вентиляции и массажа
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
Центральный замок "Keyless-Entry"
4GH
Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V1
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XH
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6E3
Передний центральный подлокотник
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NN
Потолочная панель Alcantara
6Q3
Деревян. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AL
Противоугонная система
7HC
Вариант кожи 2
7K3
Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QT
CD-ROM (Европа)
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8ED
Бифункциональная основная фара с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
8K3
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8Q6
Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AU
Climatronic с регулир. расхода приточн. воздуха, без фреона, с управлением в задней части салона
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Отопитель
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9ZF
Ком-кт для подключ. моб. телефона с громкой связью
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