Модель
Audi A8L qu. 3,0 TDI
6964H212
VIN
WAUZZZ4H9CN003601
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2012
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
22.06.2011
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
FZ
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CDTA
Серийный номер
6980
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
184
Мощность (л/с)
250
Кол-во цилиндров
6
Примечание
Код
MXU
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CW4
Легкосплавные диски 9J x 19
D51
6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/184 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TF1/TH1
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EP0
без компенсации шумов
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая автоматическая КП
GH1
Базовая задняя главная передача
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H19
Шины 255/45 R19 104Y xl
J0Z
АКБ 520 А (110 А*ч)
K8L
Седан, длинная колёсная база
KA2
с камерой заднего вида (версия 2)
L0L
В исполнении с левым рулем
N4K
Обивка сидений: кожа "Naturleder"
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PE2
Retrovisor externo eletrico
PKB
Kit II para 2 portas
PL7
Tejido/ Alcantara Silver CUPRA/CUPRA R (con letrero CUPRA) + pw5
PNQ
Satellite Navigation system - HDD-based with Audi Music Interface and Bluetooth interface
PRD
Cast aluminium alloy wheels, 5-arm "Structure" design, size 8.5J x 19, with265/50 R 19 tyres
PS8
seguranca
PX2
LED headl / high beam assist
Q2J
Fahrerhaus Sitzpaket 17A Einzelsitz in Kunstleder Bi-Colour mit Beifahrerdoppelsitzbank
QF0
Без трубки (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV9
Аналоговый и цифровой ТВ-приём
SK6
Подготовка для дооснащения камерой заднего вида
TF1
6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.H
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
VW8
Усиленные боковые и задние стёкла
X4M
Программа продаж для СНГ
Y8B
Specific steering for RearView
YEC
Versione promozionale
0C0
Standard
0F3
Система питания диз. двигателя
0FA
Производство, стандарт
0GG
Соответствие экологическому классу Евро 4
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
Передние и задние коврики
0U3
Качество топлива 50-4000 частиц на миллион
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1N3
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QP
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SB
Дополнительная защита картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1U0
без стола
1VH
Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z8
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z0
Обозначение модели, не используется
2ZD
КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
3B4
Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3FE
Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом с солнцезащитной шторкой/жалюзи
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D2
Перед и задн. сиденья с функц. вентиляции и массажа
4E7
Сервозамок задней двери
4GQ
Атермальное ветровое стекло
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V1
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
5C1
Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5N1
Откидные поручни
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XH
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z2
Электрорегулируемые задние одноместные сиденья Сиденье для отдыха
6E3
Передний центральный подлокотник
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NN
Потолочная панель Alcantara
6Q3
Деревян. рукоятка рычага переключения передач
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A7
без CD-чейнджера
7AL
Противоугонная система
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7HD
Отделка кожей
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L7
Рекуперация 12,5 В
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7T6
Навигационная система (MID)
7TL
Декоративные вставки
7W1
Automatic Post-Collision Braking System
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8EX
Светодиодная фара головного света
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8N7
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q9
Со стат. адаптивным освещением (без корректора фар)
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8S9
Плафоны для чтения, базовая комплектация
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M0
Отопитель
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9R0
Без системы ночного видения
9WP
С мультимедийным оборудованием в задней части салона
9Z3
Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В
9ZX
Комплект для подключения мобильного телефона

