Модель
Audi A8 qu. 3,0 TDI
6354E212
VIN
WAUZZZ4EX8N016094
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2008
Годы производства
2008 - 2010
Рынок
Европа
Дата производства
17.04.2008
Цвет кузова
A2
Цвет крыши
A2
Оснащение
NK
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
ASB
Серийный номер
140463
Рабочий объем
3000
Мощность (кВт)
171
Мощность (л/с)
232
Кол-во цилиндров
6
Примечание
Код
KZC
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C22
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CG0
Легкосплавные литые диски 8J x 17 ET 43
D1D
6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/171 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
6-ступенчатая АКП для полного привода
GP0
Без спец. мероприятий по повышению стоимости
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ0
Двери с ручным приводом
H5D
Шины 235/55 R17 99Y
J0Z
АКБ 520 А (110 А*ч)
K8B
Седан
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PAL
Side airbag head-thorax + seat belt reminder-
PK6
Standheizung/-lüftung mit Fernbedienung
PNB
Navigationssystem "CRUISE"
PRF
Gjutna aluminiumf{lgar 8Jx17 i 7-ekerdesign med d{ck 235/55 R 17
Q1D
Fahrerhaus Sitzpaket 32 in "Stoff gestreift" mit Einzelsitzen
QF0
Без трубки (телефона)
QH0
без голосового управления
QQ3
Освещение пространства для ног
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T41
6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.D
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
WS5
Sports{ten med minnesfunktion
X0A
Программа продаж для ФРГ
0F3
Система питания диз. двигателя
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0TD
Передние и задние коврики
0U2
Качество топлива < 50 частиц на миллион
0UA
Стандартное исполнение
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1C1
Температура начала замерзания до -25 C допуск до -30 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D0
без прицепа
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KE
Задние дисковые тормоза
1LG
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1VH
Монтажные детали для 6-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G0
Без насадки для заправки
2K1
Бампер усиленный
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2WP
Зимняя резина 235/55 R17 99 H с алюм. литыми дисками 7 1/2J x 17, ET 40
2Z7
Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя
2ZQ
Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
3B4
Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3D1
Центральная консоль
3FA
Крыша без выреза
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3PN
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4D0
Без обдува сиденья/массажных сидений
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GP
Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с тонир. полосой и смотровым окном для VIN
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Стёкла боковые и задн. атермальные
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E0
Без центрального переднего подлокотника
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M0
Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6TS
Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AH
Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7GG
Норма токсичности ЕВРО 4 с сажевым фильтром
7HA
Без обтяжки кожей
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QT
CD-ROM (Европа)
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8ED
Бифункциональная основная фара с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
8K9
Дневные ходовые огни с автоматическим управлением освещением и функцией coming home
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9JA
Исполнение для некурящих
9M9
Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9VD
Динамик, активный
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9ZF
Ком-кт для подключ. моб. телефона с громкой связью
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