Модель
Audi A8L qu. 6,3
6964H212
VIN
WAUZZZ4H8BN025751
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
[bookmark: _GoBack]A8
Модельный год
2011
Годы производства
2010 - 2013
Рынок
Европа
Дата производства
09.05.2011
Цвет кузова
L8
Цвет крыши
L8
Оснащение
KS
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
CEJA
Серийный номер
1395
Рабочий объем
6300
Мощность (кВт)
368
Мощность (л/с)
500
Кол-во цилиндров
12
Примечание
Код
MXS
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C04
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CW4
Легкосплавные диски 9J x 19
D86
12-цилиндровый бензиновый двигатель 6,3 л/368 кВт(48 кл.) W12, FSI баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: TX7
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая автоматическая КП
GH2
Задняя главная передача, вектор крутящего момента
GS4
Приложения
GT4
Алюминиевые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
H19
Шины 255/45 R19 104Y xl
J0B
Аккумуляторная батарея 520A (92Ач)
K8L
Седан, длинная колёсная база
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PCM
Homologacion comercial
PDB
Laminatglas inkl. uppv{rmbar vindruta
PEZ
Audi design selection cedar brown
PK6
fv. nãо usar PK6
PKB
Kit II para 2 portas
PPA
"Cool and Style" mit Leichtmetallrädern "Parana"
PRD
Cast aluminium alloy wheels, 5-arm "Structure" design, size 8.5J x 19, with265/50 R 19 tyres
Q2J
Fahrerhaus Sitzpaket 17A Einzelsitz in Kunstleder Bi-Colour mit Beifahrerdoppelsitzbank
QF4
Трубка (телефон) спереди и сзади
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR9
с системой распознавания дорожных знаков
QU1
Цифровой и аналоговый ТВ-приём и цифровой радиоприём
TX7
12-цил. бенз.двиг. 6,3 л агрег. 07P.A
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA2
С двумя продолговатыми подушками
VC1
Устройство для открывания ворот гаража
VE1
Косметические зеркала с подсветкой, сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
X0A
Программа продаж для ФРГ
YBS
Snow chains (one pair) as by-pack
YBU
Warning triangle by-pack
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G8
Комплект для ремонта шин
1KZ
Задние дисковые тормоза
1LN
Передние дисковые тормоза
1N7
Динамическое рулевое управление
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1S2
Бортовой инструмент
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1U9
откидные столики в спинках передних сидений
1VM
Монтажные детали для 12-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K1
Бампер усиленный
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZD
КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
3B4
Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3FU
Полноразмерная крыша
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D2
Перед и задн. сиденья с функц. вентиляции и массажа
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
Центральный замок "Keyless-Entry"
4GR
Атермальное ветровое стекло с обогревом
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4V1
Регулировка сиденья перед. пасс. сзади
5C1
Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
5D7
Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5N1
Откидные поручни
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5XH
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z1
Электр. регулир. задн.одноместн.сиденья
6E3
Передний центральный подлокотник
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FP
Корпус наружного зеркала под карбон
6G0
DVD-чейнджер
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NN
Потолочная панель Alcantara
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6TS
Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
7AL
Противоугонная система
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7HD
Отделка кожей
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L7
Рекуперация 12,5 В
7M9
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
7MG
Нормы токсичности ОГ, Евро 5
7P3
Поясничный подпор, с электр. рег. в спинках перед. и крайних задних сидений
7T6
Навигационная система (MID)
7TK
Декоративные вставки
7W4
с расширенной системой безопасности (Pre Crash Basic, Front и Rear)
7X8
Клавиша парковоч. ассистента спереди и сзади плюс камера заднего вида
7Y3
Ассистент смены полосы движения плюс ассистент соблюдения ряда
8EX
Светодиодная фара головного света
8K4
Включение дневного режима освещения -- для североамериканского региона --
8N7
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q9
Со стат. адаптивным освещением (без корректора фар)
8RF
Акустическая система класса High-End
8T4
Автоматическая регулировка дистанции
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
Climatronic с 2-м испарителем и 2-й отопителем
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M9
Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.
9P1
Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения
9R1
с системой ночного виденья
9WP
С мультимедийным оборудованием в задней части салона
9Z3
Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В
9ZW
Комплект для подключения мобильного телефона

