Модель
Audi A5 Coupe Quattro 2,0
7248T303
VIN
WAUZZZ8T7CA007331
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A5CO
Модельный год
2012
Годы производства
2012 - 2016
Рынок
Европа
Дата производства
07.10.2011
Цвет кузова
6Y
Цвет крыши
6Y
Оснащение
QZ
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CDNC
Серийный номер
233665
Рабочий объем
2000
Мощность (кВт)
155
Мощность (л/с)
211
Кол-во цилиндров
4
Примечание
Код
NUJ
Идентификатор привода осей
7A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
C00
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CP7
Колесо CayenneDesign 19", спицы в цвет кузова (9x19)
D2D
4-цил. бенз. дв. 2,0 л/155 кВт (16 кл.) Turbo FSI, гомоген. смесеобр., баз. дв.: TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA0
Без продления гарантии
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ1
Колёса фирмы Audi Sport/ quattro GmbH
G1D
7-ступенчатая АКП для полного привода
GH1
Базовая задняя главная передача
GP2
Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
HL6
Шины 255/35 R19 Y
J0P
Аккумуляторная батарея 580A (105 АЧ)
K8C
Купе
KK1
Хладагент R134a
L0L
В исполнении с левым рулем
N7K
Обивка сиденья из Alcantara/кожи
NM1
Кожух двигателя
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PKH
Freios para Dirеçãо Hidráuliса (s/ custoadicional)
PNQ
Satellite Navigation system - HDD-based with Audi Music Interface and Bluetooth interface
PQ6
Aluminium-Gussräder Audi exclusive im 5-Segmentspeichen-Design, Größe 9Jx20mit Reifen 265/35 R 20
Q1D
Fahrerhaus Sitzpaket 32 in "Stoff gestreift" mit Einzelsitzen
QE1
Система отсеков 1
QF0
Без трубки (телефона)
QH1
Голосовое управление
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
QZ7
Усилитель рулевого управления
S0C
Первичная партия
SA7
Диспомодель 2
TG6
4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л агр. 06H.G
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VG6
Сорт шин, исп. 2
WQS
S line sports package
X4M
Программа продаж для СНГ
YCN
Accessories ex works after-market equ.radio, radio navigation system "RNS 510"including DVB-T radio reception
0C0
Standard
0FA
Производство, стандарт
0G7
Tiptronic
0JF
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6
0NB
Надпись в базовом исполнении
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VU
Борт. документация на русском
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YH
Весовая категория 8 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1AT
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1BL
Подвеска/амортизаторы (с регулировкой)
1D0
без прицепа
1E1
Абсорбер
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KW
Задние дисковые тормоза
1LA
Передние дисковые тормоза
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1QP
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SB
Дополнительная защита картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1VG
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X1
Полный привод
1Z6
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2D4
Пакет Sport Design в цвет кузова
2H1
"drive select"
2K1
Бампер усиленный
2P1
Защитная пластиковая окантовка грузового отсека
2PK
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B0
Без крепления детского сиденья
3FA
Крыша без выреза
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3L5
Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3NZ
Нераздел.подушка задн.сиденья с разд.и откидн.спинк.
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GF
Ветровое стекло (многослойное)
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KC
Стёкла боковые и задн. атермальные
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4X3
Передняя боковая и головная подушка безопасности
4ZB
Блестящие декор. накладки
5C0
без специальных решений по кузову
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5NC
Дистанц.кроншт. для откр. крыш.баг.отсека Standard
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5TG
Декор. алюм. вставки с матовым оттенком
6E3
Передний центральный подлокотник
6EA
Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
6F1
Эмблемы
6FA
Компоненты без специальных поверхностей
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NQ
Панель облицовки потолка Standard
6SS
Облицовка багажного отделения
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XD
Зеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное
6Y8
Устройство ограничения скорости
7AA
Иммобилайзер, электронный
7B3
Электророзетка(и) на 12 В
7D5
DVD-проигрыватель
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7F9
Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7HA
Без обтяжки кожей
7JM
Спецкомплект для данного класса а/м -8T0-
7K6
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M8
Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
7MG
Нормы токсичности ОГ, Евро 5
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7QA
Без системы CD/DVD для навигации
7T6
Навигационная система (MID)
7X4
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8BP
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8N6
Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8SK
Комбинированный задний фонарь (светодиодный)
8T1
Система GRA
8WB
Противотуманные фары
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AQ
Klima plus
9G2
Генератор 100150 А
9M0
Отопитель
9P3
Система предупр.о непристёг.РБ, эл.конт. в замке РБ
9Q8
Многофункциональный дисплей
9VD
Динамик, активный
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
9ZX
Комплект для подключения мобильного телефона

