Модель
Audi A6 qu. 2,0
7984GC12
VIN
WAUZZZ4G4HN040893
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A6
Модельный год
2017
Годы производства
2015 - 2018
Рынок
Европа
Дата производства
08.09.2016
Цвет кузова
0E
Цвет крыши
0E
Оснащение
VB
Страна
Программа продаж для СНГ (X4M)
Код
CYPB
Серийный номер
38079
Рабочий объем
2000
Мощность (кВт)
183
Мощность (л/с)
249
Кол-во цилиндров
4
Примечание
Код
SKP
Идентификатор привода осей
7A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A60
Категория 0
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B37
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G
Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали
C27
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
DI5
4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л/183 кВт TFSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: TW6/T2G
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
EA6
Продление гарантии 2 года, макс. 120 000 км
EF1
ECO-функция
EH0
Без зарядного кабеля
EP0
без компенсации шумов
ER1
Код региона "ECE" для головного устройства (Европа)
EV0
Без зарядного кабеля
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
F42
Легкосплавные диски 8 1/2J x 19
FA0
Регламент опытной серии
FC1
С индивидуальной комплектацией
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ1
Колёса Audi Sport / Quattro GmbH
FZ1
N.N.N. Исполнение 1
G1D
7-ступенчатая АКП для полного привода
GH1
Базовая задняя главная передача
GP2
Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
GZ2
Доводчик двери
H3T
Шины 255/40 R19 100Y xl
I8H
Головное устойство High (поколение 2)
IW0
Без eCall / bCall
IX1
Бензиновый двигатель
J0P
Аккумуляторная батарея 580A (105 АЧ)
K8B
Седан
KA2
с камерой заднего вида (версия 2)
KK1
Хладагент R134a
KS0
Без проекционного дисплея
KT0
Без термовставки (подстаканник)
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NJ0
Без зарядной док-станции
NM1
Кожух двигателя
NT1
Защита при транспортировке (исп. 2)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PNQ
MMI® Navigation plus
PQ2
Forg. alum. alloy wheels, 5 twin-spoke des., machine-pol.; 8.5Jx19 fr.,11Jx19 re. with 235/35 tyres fr.,295/30 R19 re.
PS8
Climate-controlled comfort seats at front
PX2
Cerchi in lega leggera "SAVIO" 7J x 17" - 4 pz. (color nero)
Q2J
Fahrerhaus Sitzpaket 17A Einzelsitz in Kunstleder Bi-Colour mit Beifahrerdoppelsitzbank
QE1
Система отсеков 1
QF0
Без трубки/аппарата (телефона)
QK0
Без передней камеры вспомогательных систем водителя
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR8
без системы распознавания дорожных знаков
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
QW1
Центральный пульт управления, спереди
QZ7
Усилитель рулевого управления
TW6
4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л агр. 06L.B
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VC0
без устройства для открывания дверей гаража
VG6
Сорт шин, исп. 2
VW5
Боковые и задние стёкла
WCY
Business Paket Russland
X4M
Программа продаж для СНГ
YEE
interne Steuerungsnummer
YEG
interne Steuerungsnummer
0C0
Standard
0EE
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНД. КП
0FA
Производство, стандарт
0G7
Tiptronic
0JJ
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
0K0
Без альтернативной системы привода
0M0
Топливный бак
0NA
Отсутствие названия модели
0P0
Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0SN
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VU
Борт. документация на русском
0Y3
Зоны с холодным климатом
0YM
Весовая категория 12 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1AS
Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1BA
Упругие элементы/амортизаторы, обычные
1D0
без прицепа
1E1
Абсорбер
1EY
Специальная заводская табличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1LP
Передние дисковые тормоза
1PA
Стандартные колёсные болты
1QP
Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SB
Дополнительная защита картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1VG
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X1
Полный привод
1Z5
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C5
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2EA
Задние дисковые тормоза
2K1
Бампер усиленный
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V5
Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром
2WA
без дополнительных шин
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
2ZM
Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо
3B3
Крепление детского кресла
3D1
Центральная консоль
3FA
Крыша без выреза
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GA
без грузового пола
3M3
В исполнении Легковой автомобиль
3NZ
Нераздел.подушка задн.сиденья с разд.и откидн.спинк.
3PN
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3S0
без релингов крыши
3X0
без приспособления для перевозки длинномерных груз.
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A4
Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
4D0
Без обдува сиденья/массажных сидений
4E2
Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод)
4GF
Ветровое стекло (многослойное)
4I3
Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
4X3
Передняя боковая и головная подушка безопасности
4ZD
Einstiegleiste Sсhiеbеtür Metall, beleuchtet mit Schriftzug "Edition"
5C0
без специальных решений по кузову
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5J0
без заднего спойлера
5K5
Консервация окрашенной поверхности
5L0
Без переднего спойлера
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5TV
Декоративные вставки
6E3
Передний центральный подлокотник
6EA
Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
6F0
Без декор. плёнок/эмблем
6FA
Компоненты без специальных поверхностей
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6RA
Состоящая из одной части/одноцветная передняя панель и обивка дверей
6SS
Облицовка багажного отделения
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W6
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
6Y2
Устройство ограничения скорости
73A
Без зарядного кабеля (промыш. разъём)
7A7
без CD-чейнджера
7AA
Иммобилайзер, электронный
7E0
Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
7F9
Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
7G0
без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. а/м)
7HA
Без обтяжки кожей
7JV
Спецкомплект для данного класса а/м-4G0/4G8-
7K1
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7MM
Соответствие экологическому классу Евро 6 plus
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7PA
Класс 1 платформенной группы
7UG
Навигационная система High
7W0
Without Automatic Post-Collision Braking System
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
7Y0
без ассистента смены полосы движения
8G1
Ассистент дальнего света
8IT
Светодиодная основная фара
8K1
Функция включения дневных ходовых огней
8Q3
Корректор фар, автом. динамический (регулировка во время движения)
8SP
Комбинированный задний фонарь, светодиодный
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AQ
Klima plus
9G3
Генератор 120180 А
9JC
C комплектом для курильщиков
9M0
Отопитель
9P3
Система предупр.о непристёг.РБ, эл.конт. в замке РБ
9Q8
Многофункциональный дисплей
9R0
Без системы ночного видения
9VD
Динамик, активный
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12 В
9ZK
Телефония (rSAP)
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