VIN : WAUZZZ4E05N005987

Код автомобиля: 4E801L

Двигатель : BFM № 26011

мощность = 246 КВт ( 334 лс.)

: раб.объем= 4.20 л.

Коды цветов : 3W 3W LR

Код КПП : HHV

Код страны : X0A

Дата изготовл.: 20.08.2004

Модельный год : 2005

1 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ 

2 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4 

3 . 0JZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ 

4 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии 

5 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн. 

6 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке 

7 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран 

8 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ 

9 . 1BK Пневмоподвеска с автом.регул.дор.просвета и регул.высоты и электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC) 

10 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С 

11 . 1CX СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4E0- 

12 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства 

13 . 1EX Табличка с VIN-номером 

14 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 

15 . 1KW Задние вентилируемые дисковые тормоза 

16 . 1LL Передние дисковые тормоза 

17 . 1PA Стандартные колесные болты 

18 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 

19 . 1U0 Без стола 

20 . 1VJ Монтажные детали для 8-цил. двигателя 

21 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод 

22 . 1X1 Полный привод 

23 . 1YD Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста 

24 . 1Z6 Увеличение объема заправки серийным топливом 

25 . 2C7 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 

26 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина 

27 . 2K1 Усиленные бамперы 

28 . 2KR Наклейки/таблички на англ./нем. языке 

29 . 2WA Без дополнительной резины 

30 . 2Z0 Без указания типа и литража 

31 . 2ZQ Кожаное многофункц. рулевое колесо, 4 спицы 

32 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади 

33 . 3D1 Деревянн.передн.верхн.часть центр.консоли, включая подстаканник 

34 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк 

35 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX) 

36 . 3PN Электрорегул.продольн.полож., высоты и наклона подушки сиденья, наклона спинки и поясн.подпора, ус-во запом.регул. 

37 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов 

38 . 3Y5 Солнцезащитн. шторка для задн. стекла с электроприводом, и с ручн. приводом для задних бок. стекол 

39 . 4A4 Обогрев передних и наружных задних сидений 

40 . 4D5 Передние сиденья с функцией массажа и климатизирования 

41 . 4E7 Сервозамок для крышка багажника 

42 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла 

43 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением 

44 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление 

45 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона 

46 . 4QF ПЕРЕДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСН. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. ВЫСОТЫ И УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАНИЯ РЕГУЛИРОВОК 

47 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс. 

48 . 4V1 Регулировки сиденья передн.пасс. сзади 

49 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей 

50 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности) 

51 . 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей 

52 . 5RU Зеркало на правом крыле 

53 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 

54 . 5XC Космет.зеркало в солнцезащ.козырьках с подсветкой 

55 . 5Z0 Без электрорегулируемых задн.одноместн.сидений 

56 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком 

57 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова 

58 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки 

59 . 6NJ Потолок Standard 

60 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП 

61 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК 

62 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция) 

63 . 6XL Электрорегулировка, обогрев и автомат.затемн. наружн.зеркал с электроприводом для складыв. и с устр-вом запом.регул. 

64 . 7A3 CD-проигрыватель в передней панели 

65 . 7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 

66 . 7HB Вариант кожи 1 

67 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах 

68 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 

69 . 7P3 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в спинках передних сидений и в спинках наружных задних сидений 

70 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD 

71 . 7QT CD-ROM (Европа) 

72 . 7X2 Сист.контроля за расстоян.между бампером и препятств.спереди и сзади и предупрежд.акуст. и оптич.сигналами при парк. 

73 . 8EN adaptive light ("адаптивные" фары) 

74 . 8K7 Ассистент включения ближнего света с функцией Coming Home/Leaving Home 

75 . 8Q0 Без регулировки угла наклона фар 

76 . 8T1 Система GRA 

77 . 8X1 Очиститель фар 

78 . 8YQ MMI 

79 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1 

80 . 9AU Кондиционер 4C-Climatronic с управлением типа "4 угла" и управлением в задней части салона 

81 . 9B0 Без устройства Telepass 

82 . 9JA Розетка с крышкой спереди 

83 . 9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр. и таймером 

84 . 9P1 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня 

85 . 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 

86 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади 

87 . 9ZJ Автомобильный телефон для работы в двух сетях/GSM с громкой связью 

88 . A00 Обычная поставка, без самовывоза 

89 . A8S Исполнение Standard 

90 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ 

91 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 

92 . C10 Разрешение на эксплуатацию, приложение 10 

93 . CU5 Алюминиевые литые диски 8J x 17 Speedline, ET 44 

94 . D0G 8-ЦИЛ.БЕНЗ.ДВ-ЛЬ V8 4,2 Л/246 КВТ 40 КЛ., С РЕГУЛ.ФАЗ ГАЗОРАСПР., БЕЗ ОТКЛЮЧ.ЦИЛИНДРОВ, MPI БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T81/T79 

95 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 

96 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение 

97 . FA0 Регламент опытной серии 

98 . FC0 Без индивидуальной комплектации 

99 . FM0 Базовое исполнение 

100 . FQ0 Серийные диски 

101 . G0R 6-ступ. АКП для полного привода 

102 . GS0 Без наклеек 

103 . GT0 Пластиковые декор. накладки 

104 . GZ0 Двери с ручным приводом 

105 . H5D ШИНЫ 235/55 R 17 

106 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) 

107 . K8L Седан, длинная колесная база 

108 . L0L LHD vehicle 

109 . N5D Кожа Valcona 

110 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1) 

111 . PAL "Keyless" package for North Africa 

112 . PK6 auxiliary heating / ventilation with remote control 

113 . PNB navigation system plus (RNS 4.1) 

114 . PT3 technical equipment package for RHD 

115 . PX8 adaptive light 

116 . Q2J Передн.сиденья Komfort 

117 . QF2 Телефон в центральном подлокотнике 

118 . QH0 без системы голосового управления 

119 . QQ3 Ambiente и рассеянное освещение 

120 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема 

121 . QW1 Система Infotainment в панели приборов с 7-дюймовым дисплеем 

122 . S3G Спец. оборудование от quattro GmbH! Отдельный расчет и при необходимости увеличение срока поставки 

123 . T81 8-цил. бенз.двиг. 4,2 л агрег. 077.B (алюм.) 

124 . U2A Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км 

125 . V0A Шины без определения марки производителя 

126 . VA0 Без продолог. подушки/подушки для отдыха 

127 . VC1 Устр-во открыв. гаражн.ворот (HomeLink) 

128 . VE0 Без косметич. зеркал сзади 

129 . WME seat heating/ventilation and massage function at front incl. comfort seats with memory function 

130 . YQC charging cradle at the rear for handset of hands-free car phone, dual band/GSM 

131 . YZV cardan reading lights, (2) at the rear 



