A8S - Исполнение Standard
G0Q - 5-Ступ. Акп Для Полного Привода
K8L - Седан, Длинная Колесная База
T7S - 8-Цил. Бенз.Двиг. 4,2 Л Агрег. 077.2 (Алюм.)
1N3 - Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
3X1 - Чехол Для Лыж
4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
6XL - Электрорегулировка, Обогрев И Автомат.Затемн. Наружн.Зеркал С Электроприводом Для Складыв. И С Устр-Вом Запом.Регул.
7X2 - Сист.Контроля За Расстоян.Между Бампером И Препятств.Спереди И Сзади И Предупрежд.Акуст. И Оптич.Сигналами При Парк.
8UM - Аудиосистема Symphony
9X5 - Обогреваемые Личинки Дверных Замков Слева И Справа С Микровыключателем
PCE - Climatronic + Electric Package
PDV - Navigation System For Nar
PT2 - Cellular Phone W/ Hands-Free Speaking S.
PX4 - Xenon Plus
P22 - Leather-Covered Multifunction Steering Wheel, 4-Spoke, Heated
RLB - Radio/Navigation System With Monochrome Display (Mcd) 4 X 20 Watt, 8 Speakers
2ZM - Обогреваемое Многофункц. Кожаное Рул. Колесо, 4 Спицы
3N2 - Вещевой Отсек В Багажнике С Крышкой В Боковой Обшивке
4GH - Серая Тонировка В Верхней Части Ветров. Стекла
4KP - Боковые И Задние Акустические Стекла
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
7A2 - Cd-Чейнджер На 6 Дисков Под Сиденьем Передн. Пасс.
8ED - Ксенон Плюс Левое Рулевое Колесо
8Q3 - Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар (Регулировка Осуществляется Во Время Движения)
8RY - Динамики Системы Bose
8X1 - Очиститель Фар
9ZJ - Автомобильный Телефон Для Работы В Двух Сетях/Gsm С Громкой Связью
A00 - Обычная Поставка, Без Самовывоза
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B37 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Снг (Кроме Прибалтики, Украины, Белоруссии)
C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация
C9P - Алюминиевые Литые Диски 7 1/2j X 16 Et 45 (4d0 601 025 P)
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FA0 - Регламент Опытной Серии
FC0 - Без Индивидуальной Комплектации
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
H0R - Шины 225/60 R 16 W
J1G - Акб 450 А (92 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
MS5 - 8-Цил.Бенз. Дв-Ль V8 4,2 Л/228 Квт 40 Кл., С Регул.Фаз Газораспр. Без Отключения Цилиндров, Баз. Двиг.: T7s/T81/T88
N5D - Кожа Valcona
QH0 - Без Системы Голосового Управления
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
Q2J - Передн.Сиденья Komfort
U0C - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующий И Суточный Счетчик Пройденного Пути В Км, Тахометр
VA0 - Без Продолог. Подушки/Подушки Для Отдыха
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
VE0 - Без Косметич. Зеркал Сзади
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0DU - Спецкомплект Для Платформы D Audi– Детали Агрегатов –
0GG - Система Выпуска Ог По Стандарту Евро 4
0G7 - Tiptronic
0JK - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 10
0L2 - Электрический Привод Дросс. Заслонки
0M9 - Топливный Бак
0SN - Наклейки/Таблички На Рус. Языке
0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
0VU - Борт. Литература На Русск. Яз.
0W1 - Наклейка Для Коммутац. Блока Немецко-Говор. Стран
0YV - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 19
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция
1C2 - Антифриз С Темп. Замерз. До -35 Град. С, Допуск  До -40 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EY - Заводская Спецтабличка С Указанием Массы, Но Без Abe (Rdw)
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1G3 - Полноразмерное Запасное Колесо, Легкосплавный Диск
1KE - Задние Дисковые Тормоза
1LX - Передние Дисковые Тормоза
1PC - Болты – Секретки
1QD - Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Снг
1SB - Защита Картера
1T3 - Аптечка И Знак Аварийной Остановки
1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
1X1 - Полный Привод
1YD - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм Для Заднего Моста
1Z5 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом
2A4 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Толстой Обивкой Сиденья
2C7 - Электрорегулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки
2G0 - Без Вставки Для Диз.Топлива, Стойкое К Рапсовому Маслу
2WA - Без Дополнительной Резины
2Z1 - Надпись На Задней Части Кузова С Обозначением Модели И С Эмблемой Quattro, Без Указания Литража
3B0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Системы Креплений Детских Сидений Isofix Сзади
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3HA - Без Отделки Кожей
3L4 - Электрорегул.Прод.Полож., Высоты И Накл.Подушки Сид., Накл.Спинки И Поясн.Подпора, Водит.Сид. С Ус-Вом Запом.Регул.
3T2 - 3 Задних Подголовника
3Y5 - Солнцезащитн. Шторка Для Задн. Стекла С Электроприводом, И С Ручн. Приводом Для Задних Бок. Стекол
4A4 - Обогрев Передних И Наружных Задних Сидений
4E2 - Дистанц.Отпирание Багажника И Крышки Топл.Бака
4K4 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением
4QF - Передние Трехточечные Ремни Безопасн. С Автомат.Катушкой С Электрорегул. Высоты И Устройство Запоминания Регулировок
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4X4 - Система Защиты От Бок. Ударов Sideguard, Включая Передние И Задние Бок. Подушки Безоп.
4ZB - Комплект Блестящей Наружной Отделки Кузова
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5E6 - Накладка Порога С Обшивкой Двери
5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)
5MG - Декор. Вставки Из Корня Орех. Дерева Для Передн. Панели, Верхн. Части Центр. Консоли И Обивки Дверей
5RU - Зеркало На Правом Крыле
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
5Z0 - Без Электрорегулируемых Задн.Одноместн.Сидений
6D2 - Центральный Задний Подлокотник С Отсеком Для Мелочей
6FB - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
6H1 - Электропривод Стеклоомывателя
6M0 - Без Резиновых Шнуров Типа "Паук" Для Крепления Багажа/Сетки/Сумки
6N0 - Без Брызговиков
6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп
6V1 - Щиток Номерн. Знака Еэк
6W5 - Передний Держатель Номерн. Знака (Фрг, Франция)
7CA - Без Наклейки Радиоуправление
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7M1 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах С Металлическими Вставками
7P3 - Опора Поясничного Позвонка С Электрорегул. В Спинках Передних Сидений И В Спинках Наружных Задних Сидений
7QA - Без Cd-Rom
7Q0 - Без Прибора Навигации
8GT - Компакт-Генератор 90 -150 А
8KA - Без Контроля Катализатора
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8WB - Противотуманные Фары
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9AK - Кондиционер "Climatronic"
9B0 - Без Устройства Telepass
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9NX - Без Электронной Книги Учета Работы Водителя
9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности
9V7 - Противоугонная Система
