	Снятие и установка решетки радиатора
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	1 - 
	Винты Torx


	   
	2 Нм


	2 - 
	Решетка радиатора


	   
	Для снятия выкрутить болты -3- и -4-.


	   
	Откинуть решетку вперед из накладки бампера.


	3 - 
	Болт


	   
	2 Нм


