A8S - Исполнение Standard
G0Q - 5-Ступ. Акп Для Полного Привода
K8B - Полностью Оцинкованный Кузов
T7S - 8-Цил. Бенз.Двиг. 4,2 Л Агрег. 077.2 (Алюм.)
C12 - Разрешение На Эксплуатацию, Приложение 12
S0C - Первичная Партия
S3G - Спец. Оборудование От Quattro Gmbh!  Отдельный Расчет И При Необходимости Увеличение Срока Поставки
S5Z - Заправка Топливом С Присадкой Anti Spark Fouling
1Z6 - Увеличение Объема Заправки Серийным Топливом
2YR - Зимняя Резина 225/55 R17 С Легкосплавным Диском 7j X 17 Et 39
2Z0 - Без Указания Типа И Литража
4LC - Элемент Управления Магнитолы И Автотелефона
5ME - Декор. Дерев.Вставки, Vavona-Янтарь
6XF - Электрорегулировка И Обогр.Наружн.Зеркал С Электроприводом Для Складывания И С Устр-Вом Запом.Регул.
7X2 - Сист.Контроля За Расстоян.Между Бампером И Препятств.Спереди И Сзади И Предупрежд.Акуст. И Оптич.Сигналами При Парк.
PCE - Climatronic + Electric Package
PDB - Sports Suspension For Rough Road Markets
PLC - Leather Package For China
PNE - Navigation System Plus (Rns-E) Withmmi Operating Logic, Dvd (Europe)And Bose Sound System (Audio Pilot)
PT1 - Audi Telematics For Nar
WLA - Leather Package For Australia
WR2 - Radio Package 2 With Mf Steering Wheel, Cd Changer, Mandatory Condition With Radio "Gamma" For Luxembourg
YXE - Potential Distributor For Veh. Electricsunder Driver's Seat, Connection To Interface F. Optional Electric Equipment
N4K - Натуральная Кожа
Q1A - Стандартн. Сиденья
2ZQ - Кожаное Многофункц. Рулевое Колесо, 4 Спицы
3N2 - Вещевой Отсек В Багажнике С Крышкой В Боковой Обшивке
3Q2 - Регулировка Высоты И Наклона Задних Подголовников
3X1 - Чехол Для Лыж
3Y5 - Солнцезащитн. Шторка Для Задн. Стекла С Электроприводом, И С Ручн. Приводом Для Задних Бок. Стекол
4A4 - Обогрев Передних И Наружных Задних Сидений
4GM - Атермальное Обогреваемое Ветровое Стекло С Цветной Полосой И С Рамкой Для Номера Шасси
4KV - Атермальные, Отражающие Инфра-Красный Свет, Теплоизолирующие Стекла
5Z1 - Электрорегулируемые Задн.Одноместн.Сиденья
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
7A2 - Cd-Чейнджер На 6 Дисков Под Сиденьем Передн. Пасс.
7P3 - Опора Поясничного Позвонка С Электрорегул. В Спинках Передних Сидений И В Спинках Наружных Задних Сидений
7QB - Cd-Rom Для Фрг
7Q2 - Цветн.Диспл.Сист.Навигации Наклоняется Во Все Направления С Изображением Карты, Cd-Rom Только Для Навигационного Cd
8AY - Акуст. Система 4 X 20 Вт, Со Звуковой И Визуальной Сигнализацией
8RY - Динамики Системы Bose
9ZJ - Автомобильный Телефон Для Работы В Двух Сетях/Gsm С Громкой Связью
A00 - Обычная Поставка, Без Самовывоза
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B99 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Ес
C9T - Облегченные Диски 8j X 18 Et 48 (4d0 601 025 T)
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FA0 - Регламент Опытной Серии
FC0 - Без Индивидуальной Комплектации
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
H6V - Шины 245/45 R18 Y
J1G - Акб 450 А (92 А*ч)
L0L - Lhd Vehicle
M8G - 8-Цил.Бенз. Дв-Ль 4,2 Л/265 Квт V8 40 Кл., С Регул.Фаз Газораспр. Без Отключения Цилиндров
QH0 - Без Системы Голосового Управления
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
U2A - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Радиочасами, Тахометром И Суточн.Счетчиком Пробега В Км
VB0 - Без Автомат. Регул. Дистанции (Adr)
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0DU - Спецкомплект Для Платформы D Audi– Детали Агрегатов –
0GF - Соответствие Нормам Токсичности Ог, D3 (Eu3d)
0G7 - Tiptronic
0JL - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 11
0LW - Спец. Таблички/Наклейки/Серт. Безопасности Для Германии
0L2 - Электрический Привод Дросс. Заслонки
0M6 - Топливный Бак На 90 Л.
0ST - Наклейки/Таблички На Нем./Франц. Яз.
0TD - Коврики Из Текст. М-Ла Передн. И Задн.
0VC - Руководство По Эксплуатации На Нем. Языке
0W1 - Наклейка Для Коммутац. Блока Немецко-Говор. Стран
0YU - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 18
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
1BD - Спец. Спорт. Исполнение Подвески/Шумоизоляции
1C2 - Антифриз С Темп. Замерз. До -35 Град. С, Допуск  До -40 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EX - Табличка С Vin-Номером
1E1 - Противопылевой Фильтр С Угольным Фильтром
1G3 - Полноразмерное Запасное Колесо, Легкосплавный Диск
1KE - Задние Дисковые Тормоза
1LX - Передние Дисковые Тормоза
1N3 - Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
1PC - Болты – Секретки
1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
1T3 - Аптечка И Знак Аварийной Остановки
1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
1X1 - Полный Привод
1YD - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм Для Заднего Моста
2A4 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Толстой Обивкой Сиденья
2C7 - Электрорегулировка Высоты И Продольного Положения Рулевой Колонки
2G1 - Вставка Для Неэтилированного Бензина
3B0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Системы Креплений Детских Сидений Isofix Сзади
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3HA - Без Отделки Кожей
3L4 - Электрорегул.Прод.Полож., Высоты И Накл.Подушки Сид., Накл.Спинки И Поясн.Подпора, Водит.Сид. С Ус-Вом Запом.Регул.
4E2 - Дистанц.Отпирание Багажника И Крышки Топл.Бака
4K4 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением
4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
4M6 - Держатель Для Напитков
4QF - Передние Трехточечные Ремни Безопасн. С Автомат.Катушкой С Электрорегул. Высоты И Устройство Запоминания Регулировок
4SD - Косметическое Зеркало С Подсветкой В Водит.Солнцезащитн. Козырьке
4TD - Космет.Зеркало С Подсветкой В Солнцезащ.Козырьке Передн.Пасс.
4UE - Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс.
4X4 - Система Защиты От Бок. Ударов Sideguard, Включая Передние И Задние Бок. Подушки Безоп.
4ZB - Комплект Блестящей Наружной Отделки Кузова
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5E6 - Накладка Порога С Обшивкой Двери
5K1 - Консервация Окрашенной Поверхности (Воск)
5RU - Зеркало На Правом Крыле
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
6FC - Корпус Наружных Зеркал Цвета Aluminium
6M1 - Комбинированная Сетка
6N0 - Без Брызговиков
6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп
6V1 - Щиток Номерн. Знака Еэк
6W5 - Передний Держатель Номерн. Знака (Фрг, Франция)
7CA - Без Наклейки Радиоуправление
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7M2 - Пластиковые Накладки Порогов В Дверных Проемах С Эмблемой "S"
8CC - Спидометр Не Опломбирован (Электронный Спидометр)
8GT - Компакт-Генератор 90 -150 А
8JG - Ксеноновые Фары
8K0 - Без Спец. Включения Ближнего Света
8N4 - Прерывистое Включение Стеклоочистителя Ветрового Стекла
8Q3 - Динамическая Регулировка Угла Наклона Фар (Регулировка Осуществляется Во Время Движения)
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T1 - Система Gra
8WB - Противотуманные Фары
8X1 - Очиститель Фар
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9AK - Кондиционер "Climatronic"
9B0 - Без Устройства Telepass
9M0 - Без Дополнительного/Автономного Отопителя
9P0 - Без Контроля Ремней Безопасности
9V7 - Противоугонная Система
9X5 - Обогреваемые Личинки Дверных Замков Слева И Справа С Микровыключателем
