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Комбинация приборов  Свет на приборной панели заданий (автомобили 1995>)
1) [image: ]индикатор для управления нагрузкой – LE
2)  контрольная лампочка ходовые огни – светодиодные
3) Сигнальная лампа на стояночный тормоз – LED
4) Сигнальная лампа для  (ABS) – LED
5) контрольная лампа ремней безопасности - 1.1W
6) свободно модель год 97
7) пилот CAT - 1.1W
8) подушка безопасности предупреждение свет - 1.1W
9) индикатор дальнего света - 1,1 Вт
10) Сигнальная лампа для иммобилайзера - 1,1 Вт
11) Сигнальная лампа для прицепа огней - 1.1W
12) Сигнальная лампа для (ASR) / сигнальная лампа (ESP) - 1,1 Вт

Мульти-контактный связи для основных функций, 26-контактный, желтый «А»
1) топливо отправитель сигнала
2) масса топлива отправителя
3) дверной выключатель двери водителя
4) терминал 86s ключ зажигания
5) [image: ]уровень гидро жидкости
6) выключатель ремня безопасности
7) уровень воды в омывателе стекла /фар
8) правый свет парковка
9) бортовой компьютер рокер слева
10) Бортовой компьютер право рокер
11) на сброс бортового компьютера
12) основание датчика температуры
13) температура переключатель "ON"
14) датчик температуры наружного воздуха / кондиционеры
15) Дизель
16) (Лето "")
17) датчик температуры
18) уровень охлаждающей жидкости
19) стоп
20) Rück-/Abblendlicht
21) левый свет парковка
22) вентилятор 3 Этап
23) выход датчика освещенности
24) датчик света
25) наружный масса датчика температуры
26) воздушный компрессор "OFF"
[bookmark: _GoBack]Мульти-контактный связи для основных функций, 26-контактный, красный «B»
       1-4, 6, 8, 10, 11, 17, 20, 21 свободный
7) давление масла 1,2 бар
9) индикатор передачи
12) Гидравлическое давление
[image: ]13) стенд времени сигнал от системы ABS 5,3 / без системы АБС 5,0
14) телефон, Включить
15) телефон часы
16) Телефон данных
18) тахометр сигнал
19) потребление сигнал
22) скорость сигнала (выход 2)
23) скорость сигнала (выход 1)
24) скорость сигнала (донора)
25) тормозные колодки
26) K-Line
 
  
  
Мульти-контактный связи для основных функций, 26-контактный, зеленый «C»
        1-5, 10-14, 23 свободный
6)подушка безопасности
7) ABS
8) замок (выход)
9) левый сигнал поворота
15) ASR
16) OBD II
17) сигналы поворота прицепа
18) CAT / дизель
19) дальнего света
20) Стояночный тормоз и предупреждение (для тормозной жидкости, давления и расстояния)
21) управления нагрузкой
22) правый сигнал поворота
23) свободный
24) противоугонное устройство
25) Подушка безопасности (сломанный кабель)
26) ABS (сломанный кабель)

Мульти-контактный разъем для питания, 6-контактный разъем , белый
1) клемма 30
2) [image: ]клемма 31
3) Освещение (3 Вт)
4) освещение консоли (40 Вт)
5) клемма 58
6) Клемма 15
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