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Stromlaufplan Nr. 2/12

Steuergerat far Motronic, Kraftstoffpumpentrelais,
Ventile far Nockenwellenverstellung

3 ~Warnlichtschalter

7 ~Kraftstoffpumpenrelais

J220 - Steuergerat for Motronic

234 - Steuergerat for Airbag

N205 -Ventil 1 far Nockenwellenverstelung

N208 -Ventil 2 far Nockenwellenverstelung

ST -Sicherung im Sicherungstrager

S2 -Sicherung im Sicherungstrager

S3 -Sicherung im Sicherungstrager

S117 ~Sicherung for Stellglieder

Tee - Steckverbindung, 6-fach, braun,
Kupplungsstation E-Box Wasserkasten

Tet - Steckverbindung, 6-fach, rot. FuBraum rechts,
am Radhaus, hinter Teppich

Ti0a - Steckverbindung, 10-fach, schwarz,
Kupplungsstation E-Box Wasserkasten

Ti0c - Steckverbindung, 10-fach, gran,
Kupplungsstation E-Box Wasserkasten

TI6 - Steckverbindung, 16-fach, Anschiufistecker C
an Vo4

V94 ~Motor for Zentralverriegelung mit Steuergerat
for Abschaltverzogerung - Innenleuchten und
Diebstahwarnaniage

@ _Verbindung (Crash-Signal, im
Schaltafelleitungssurang

@ _Plusverbindung (87a), Im Leltungsstrang
Motronic
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