	Переднее крыло - детали и узлы
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	1 - 
	Комбинированный болт



	 
	10 Nm



	2 - 
	Крыло



	 
	Снятие облицовки бампера → Глава



	 
	Снять подкрылок → Глава



	 
	Отсоединить фару ⇒ Руководство по ремонту электрооборудования.



	 
	Отсоединить разъемы бокового указателя поворота.



	 
	Снять задний держатель крыла → Глава.



	 
	Выкрутить болты -1-, -3-, -4-, -5- и -7- и снять крыло.



	3 - 
	Комбинированный болт (2x)



	 
	8 Nm.



	4 - 
	Комбинированный болт



	 
	8 Nm



	 
	Болты доступны только после снятия нижнего держателя крыла → Глава.



	5 - 
	Комбинированный болт



	 
	8 Nm



	6 - 
	Передняя распорка



	 
	Точки резьбовых соединений → Глава.



	7 - 
	Комбинированный болт



	 
	8 Nm



	 
	Болты на левой стороне находятся за насосом регулировки уровня дорожного просвета



	 
	Болты на левой стороне находятся за бачком стеклоомывателя.


[bookmark: _GoBack]
image1.png




