	Установка фиксатора пружины



	При потере давления в пневматических амортизаторах дорожный просвет в автомобиле становится недостаточным.

В этом состоянии передвижение автомобиля запрещено.

Чтобы переместить автомобиль, например, на автопоезд для перевозки автомобилей или на подъемник с платформой, следует установить фиксаторы пружин.

Это увеличивает дорожный просвет.
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  ВНИМАНИЕ!

  

С установленными фиксаторами пружин режим движения не допускается.

  

Разрешается только маневрирование автомобиля.

  

При маневрировании поворот рулевого колеса относительно центрального положения не должен быть более чем на один оборот влево / вправо.

  

После окончания использования фиксаторов пружин следует осмотреть области креплений амортизационных стоек на предмет возможных повреждений и при необходимости провести ремонтные работы.

  

Прежде чем использовать автомобиль в режиме движения, следует заменить верхние задние несущие рычаги на переднем мосту

Необходимые специальные инструменты и рабочие приспособления


	  
	  


	  

	Комплект фиксаторов пружин -T10156-



	Фиксаторы пружин переднего моста различны и поэтому имеют обозначения.

Установка фиксаторов пружин переднего моста

–  

Повернуть колеса в положение Прямо.

–  

При помощи автомобильного домкрата поднять автомобиль.
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  ВНИМАНИЕ!

Зафиксировать автомобиль от падения.
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	–  

	Установить фиксатор пружины -A- между аркой колеса -1- и верхним задним несущим рычагом -2-.



	–  

Опустить автомобиль.

Установка фиксаторов пружин заднего моста

–  

При помощи автомобильного домкрата поднять автомобиль.

–  

Открутить колесо.
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  ВНИМАНИЕ!

Зафиксировать автомобиль от падения.
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	–  

	Например, можно подставить снятое колесо.
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	–  

	Установить фиксатор пружины -A- между лонжероном -1- и верхним поперечным рычагом -2-.



	–  

Снова установить колесо.

–  

Опустить автомобиль.

Момент затяжки колесных болтов → Глава
–  

Монтаж колес → Справочник по колесам/шинам

 HYPERLINK "vw-wi://ctrl:ext-dok=IDATK3YG"  → Ходовая часть Передний и полный привод

 HYPERLINK "vw-wi://ctrl:ext-rl=IDASK3YG"  →Ремонтная группа44
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