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	Сводка TPI
	Учётный №: 2019873/4

	Ассистент перестроения не работает
	Дата разрешения публикации: 09.04.2010


[bookmark: IDAJKDI]Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Ассистент перестроения не работает. В блоке управления ассистента перестроения (адресное слово 3C) зарегистрированы ошибки '447 - ухудшение работоспособности из-за слишком высокого напряжения - превышен верхний предел' и '532 напряжение питания - превышен верхний предел' как статические. В комбинации приборов появляется сообщение: 'Audi side assist - в данный момент нет доступа'.
[bookmark: IDA2ODI]Техническое обоснование
Дефектная деталь в блоке управления ассистента перестроения.
[bookmark: IDAENDI]Решение в условиях производства
Модернизация деталей.
[bookmark: IDAGPDI]Решение в условиях сервиса
Проверить, какое напряжение подаётся фактически на Master-блок управления ассистента перестроения J769 и сравнить со значением в блоке измеряемых величин 1 в Master-блоке управления ассистента перестроения J769 (адресное слово 3C). Если это значение заметно отличается от реально измеренного, заменить Master-блок управления ассистента перестроения J769.
[bookmark: IDAHLDI]Указания по расчётам
﻿Коренной идентификатор/﻿вид ущерба/производитель: 9635 / 0040 /…
Расчёт в APOS:
A4, A5, Q7
	Рабочая позиция:
	Обозначение:
	Учётные единицы времени: 

	63691900
	Накладка заднего бампера, снятие+установка
	70 ZE

	96350199
	Блок упр. ассист. перестроения, проверка
	10 ZE

	96351500
	Блок упр. ассистента перестроения, регулировка
	70 ZE

	96351950
	Блок упр. ассистента перестроения, снятие+установка
	10 ZE

	01500000
	Ведомый поиск неисправностей/Ведомая функция
	Затраты времени по протоколу диагностирования

	Опубликованные здесь нормы времени соответствуют состоянию на день издания. Действительными являются актуальные данные в каталоге рабочих позиций!


 
A6, A8:
	Рабочая позиция:
	Обозначение:
	Учётные единицы времени: 

	63691900
	Накладка заднего бампера, снятие+установка
	90 ZE

	96350199
	Блок упр. ассист. перестроения, проверка
	10 ZE

	96351500
	Блок упр. ассистента перестроения, регулировка
	70 ZE

	96351950
	Блок упр. ассистента перестроения, снятие+установка
	10 ZE

	01500000
	Ведомый поиск неисправностей/Ведомая функция
	Затраты времени по протоколу диагностирования

	Опубликованные здесь нормы времени соответствуют состоянию на день издания. Действительными являются актуальные данные в каталоге рабочих позиций!


Расчёт в APOS/2:
A4, A5, A6, A8, Q7:
	Таблица:
	Позиция:
	Коренной номер:
	Обозначение:
	Операция:
	Учётные единицы времени (ZE):

	807-50/51
	1
	807303
	Бампер 
	19
	Задано

	907-35
	2
	907566
	Блок упр. ассистента перестроения
	02
	10 ZE

	907-35
	2
	907566
	Блок упр. ассистента перестроения
	55
	Задано

	907-35
	2
	907566
	Блок упр. ассистента перестроения
	15
	Задано

	STA-02
	2
	S00032
	Ведомый поиск неисправностей
	02
	Затраты времени по протоколу диагностирования

	Опубликованные здесь нормы времени соответствуют состоянию на день издания. Действительными являются актуальные данные в каталоге рабочих позиций!
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